	보 도 자 료
	보도일시		2021년 11월 16일 14:00 이후부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	환경보건국 화학안전과			손삼기 과장 / 곽명안 사무관
					044-201-6831 / 6838
	배포일시			2021. 11. 16. / 총 5매

민관 합동으로 화학사고 대비 현장 대응훈련

◇ 대산 산업단지에서 유해화학물질 대규모 유·누출 사고를 가정해 기관 합동 사고대응 및 주민대피 훈련 실시

□ 환경부(장관 한정애)는 화학사고 예방·대응을 위해 11월 16일 오후 대산 산업단지(충남 서산시 소재)의 한 석유제품제조공장에서 화학물질이 유출된 상황을 가정하여 민관 합동으로 현장 대응훈련을 실시했다.

○ 이번 대응훈련은 환경부와 행정안전부가 공동으로 주관했으며 금강유역환경청, 화학물질안전원, 서산화학재난합동방재센터, 충청남도, 서산시, 소방서, 경찰서를 비롯해 기업, 지역주민 등 100여 명이 참석했다.

□ 대응훈련은 산업단지의 석유제품제조공장에서 취급시설 배관 보수작업 중 관리 부주의로 화학물질이 공장 내부와 인근지역으로 확산된 사고 상황을 설정하여 진행됐다.

○ 훈련 과정은 초동조치(인명구조, 오염도 조사, 사고정보 공유 등), 대응조치(주민대피, 방제, 원점차단, 확산방지 등), 후속조치(잔류 오염도 조사, 제독, 영향조사 등) 등 3단계로 진행됐다. 환경부는 기관 간 유기적인 협력 체계, 화학사고 사상자 긴급구조 및 사고현장 방재작업의 적절성 등을 중점적으로 점검했다.

○ 특히, 이번 훈련은 지역 주민에게 주민대피․소산계획에 따른 행동요령을 이해시키고 주민대피명령이 발령될 경우 안전지역으로 이동할 수 있도록 안내하는 등 참여형 실전 훈련 방식으로 진행됐다.

□ 또한 원거리 화학영상 탐지장비, 열화상 적외선 카메라, 무인기(드론), 화학사고 현장측정 분석차량 등 첨단 장비가 동원되어 사고 원점 및 주변지역 오염여부 등의 사고상황 정보를 신속하게 제공하여 주변 환경영향을 최소화하고 재난대처능력 향상을 모색했다.

□ 손삼기 환경부 화학안전과장은 “코로나 일상(위드 코로나)에 맞춰 그동안 비대면 중심으로 이루어졌던 화학사고 대비 훈련을 이번에 민관합동 현장 훈련으로 전환하여 대응역량을 강화하겠다”라며, “상시 사고대응 체계를 갖추고 유사 시 신속한 대응으로 화학사고 걱정없는 든든한 화학안전망 구축에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

붙임 1. 화학사고 대응훈련 개요.

2. 화학사고 대응 첨단장비 주요 목록.  끝.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 환경부 화학안전과 곽명안사무관(044-201-6838)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1		화학사고 대응훈련 개요

□ 훈련개요

ㅇ (일 시) 2021. 11. 16(화), 14:00 ~ 15:10

ㅇ (장 소) 서산시 대산산업단지 석유제품제조공장

ㅇ (참여기관) 환경부, 행안부, 서산시, 서산소방서, 서산경찰서, 금강청, 안전원, 서산센터, 기업 및 지역주민 등 9개 기관(100여 명)

□ 사고상황

ㅇ 서산시 대산산업단지 내에 위치한 석유제품제조공장에서 유해화학물질 취급시설 배관 보수작업 중 관리 부주의로 인해 플랜지에서 화학물질이 다량 유출되어 유증기가 공장 내부와 인근지역으로 확산된 사고상황(근로자 5명 부상) 설정

<사고위치>	<CARIS구동 영향확산 범위>

□ 훈련일정

시 간		개요	비고
14:00∼14:10	(10‘)	훈련개요 및 사고상황 설명	기업
14:10∼14:20	(10‘)	초동조치(인명구조, 오염도 조사, 사고정보 공유 등)	안전원, 서산센터
14:20∼14:40	(20‘)	대응조치(주민대피, 방제, 원점차단, 확산방지 등)	관계기관 및 주민
14:40∼15:00	(20‘)	후속조치(잔류 오염도 조사, 제독, 영향조사 등)	관계기관
15:00∼15:10	(10‘)	강평	환경부·행안부

붙임 2		화학사고 대응 첨단장비 주요 목록

원거리 화학영상 탐지장비(RAPID, Remote Air Pollution Infrared Detector)

◦ 유해화학물질 취급시설 주변 일정거리(1~2km) 이격 후 RAPID로 실시간 미상(암모니아‧질산 등)의 유해화학물질 유‧누출 탐지

- VOCs 등 91종(사고대비물질 23종 포함)에 대해 탐지하고, 물질별 고유 특정값으로 감지되므로 동시에 여러 화학물질 점검 가능

[ 원거리영상탐지장비(RAPID) 원리 및 기능 ]

○ (측정원리) 적외선 방출 → 가스 성분 빛 흡수 → 고유의 적외선 스펙트럼(색상) 확인

- 가스 성분의 스펙트럼으로부터 분자의 구조 해석이 가능(적외선분광법)

원거리영상탐지장비 탑재차량	스캐너 Head 및 본체(RAPID 측정장비)

○ 기본 측정사양

▸ 탐지 범위 : 원거리지점(약 1~2km)까지 실시간에 가까운 오염농도 탐지 가능

▸ 특징 : 360° 방향 회전탐지가 가능하며, 저속 이동측정(약 15km/s) 용이

□ 열화상 적외선 카메라

◦ 유해화학물질 취급사업장의 반응기 및 저장탱크와 연결배관 등을 중심으로 고온·발열 이상반응 감시

- 특히, 이상반응 위험성이 높은 대량 교반·혼합 공정을 실시하는 사업장을 대상으로 반응탱크, 저장탱크와 연결 배관 등을 측정

[ 열화상 적외선 카메라 ]

□ 무인기(드론)

◦ 사고대응 차량 및 장비 진입이 어려운 소규모‧영세사업장 밀집 산단 등 고위험 사업장은 드론(열화상 카메라 부착) 활용 모니터링

[ 드론(열화상 카메라 부착) ]

□ 화학사고 현장측정분석차량

◦ 시료 채취장비, 정밀 분석장비 및 기상 측정장비 등을 활용하여 사고현장 인근 누출물질 정성‧정량 분석

[ 현장측정분석차량(대형버스) 구성 ]

○ 화학사고 현장측정분석차량 구성

○ (탑재장비) PTR-MS, FT-IR 등 분석장비, 대기시료 포집장비

양자전이 질량분석기	기상정량용 FT-IR	이동형 GC/MS	기상측정장비

▸ PTR-MS(양자전이 질량분석기) : 기체상 유기물질 분석(메틸알콜, 불화수소 등)

▸ 기체상 FT-IR : 47종 분석(메틸아민, 폼 알데하이드, 시안화수소 등)

▸ 이동형 GC/MS : 31종 분석(염화메틸, 염화비닐, 포스겐 등)

▸ 기상측정장비 : 기온, 습도, 풍향, 풍속 등 실시간 측정