	보 도 자 료
	보도일시	배포 후 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	한강유역환경청 수질총량관리과		송재일 과장 / 변종훈 주무관
				031-790-2507 / 2587
	배포일시		2021. 12. 20.(월) / 총 5매

한강유역환경청, 공공하·폐수처리시설 17개소

민·관합동 기술지원 실시

◇ 각 시설별 맞춤형 기술지원에 23명의 분야별 전문가 참여

◇ 문제진단 개선안 제시 및 조속한 정상화 위한 시설 개선 지원예정

□ 한강유역환경청(청장 조희송)은 9월 1일부터 11월 11일까지 시설노후 및 방류수 수질기준 반복 초과로 개선이 필요한 공공하·폐수처리시설을 대상으로 현장방문 기술지원을 실시하고, 개선대책 의견서를 마련하여 각 시설에 전달(12월 중)했다.

○ 이번 기술지원에서는 각 분야 전문가들이 현장방문하여 팔당상수원 관리지역 내 7개 노후 공공하수처리장*과 최근 3년간 2회 이상 방류수 수질기준을 초과한 10개 공공하·폐수처리장**에 대해 공정·운영상 문제점을 진단하고 현장 여건에 맞는 개선안을 제언했다.

* 남양주 제1·2화도·삼봉하수, 여주 대신·흥천하수, 이천 단월·이천하수

** 고양 삼송하수, 김포 김포하수·양촌폐수, 안성하수, 양주 남방·신천하수, 의정부하수, 인천 승기하수, 평택 고덕국제화폐수, 포천 용정폐수

□ 한강유역환경청은 수질기준 반복초과 및 노후화된 환경기초시설에 대한 진단 및 해결방안 제시를 위해 2019년부터 각 분야별 외부전문가를 중심으로 기술자문위원회(23명)를 구성·운영 중이며,

○ 서면 점검 및 현장 기술지원을 통해 공정별 운영실태와 문제점을 정밀조사하고 사업장 맞춤형 운영·관리 방안***을 제시하여 시설 정상화에 기여하고 있다.

*** 안정적 수처리를 위한 유입농도 모니터링 및 데이터 구축·활용안, 유입부하 경감방안, 공정별 수처리 효율 제고방안, 설비 보완 및 증설진단 등

□ 기술지원 결과에 따라 개선안을 이행하는 시설에 대해서는 환경기초시설 개선기간 부여, 시설 개량사업 등에 국고 우선 지원을 검토하여 조속한 안정화를 유도할 계획이다.

□ 조희송 한강유역환경청장은 “수질 초과 사전 예방을 위한 선제적 환경행정 추진과 시설의 안정적 운영을 위한 지원 확대를 통해 한강수계 수질개선을 위해 노력하겠다”라고 밝혔다.

붙임 1. 공공하‧폐수처리시설 기술지원 결과 1부.
2. 환경기초시설 기술자문위원 명단 1부.
3. 공공하‧폐수처리시설 방류수 수질기준 1부.  끝.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 한강유역환경청 수질총량관리과 변종훈 주무관(☎ 031-790-2587)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		공공하‧폐수처리시설 기술지원 결과

□ 목적

○ 환경기초시설에 대한 기술지원을 통한 수질기준 반복 초과 재발방지 및 노후시설 운영 안정화 유도

- 운영미숙, 시설 노후화 등에 대한 근본적 진단 및 해결방안 마련

□ 주요 결과

○ (기간) 2021년 9월 1일 ~ 11월 11일

○ (대상) 반복초과 및 노후 공공하·폐수처리시설 17개소

- 반복초과시설 : 최근 3년간 2회 이상 초과시설 10개소

· 고양 삼송하수, 김포 김포하수·양촌폐수, 안성하수, 양주 남방·신천하수, 의정부하수, 인천 승기하수, 평택 고덕국제화폐수, 포천 용정폐수

- 노후시설 : 팔당상수원 관리지역 내 15년 이상 공공하수처리시설

· 남양주 제1·2화도·삼봉하수, 여주 대신·흥천하수, 이천 단월·이천하수

○ (지원방법) 기술자문위원의 현장실사 후, 처리시설 개선안 제시(12월)

○ (중점 기술지원 사항)

- 공공하·폐수처리시설의 시설·공정·운영 등에 대한 현장진단

- 유입 오염물질의 특성 파악 등 비정상 운영원인 진단

- 운영·관리상 문제점 도출 및 최적화 방안 마련

○ (기술지원 활용)

- 도출된 개선방안에 대한 운영기관에 통보

- 필요시 국고지원, 준수유예, 개선기간 부여 등 시설 정상화 유도

- 시설별 기술지원 이행사항 관리

붙임 2		기술자문위원회 구성 현황(23명)

분야		소속	성명
1	설계 시공 (4)	㈜이산	류범수
		㈜도화엔지니어링	이진우
2
3		한국수자원공사	김병군
4		한국환경공단	노용만
5	현장 운영 관리 (10)	한국환경공단	배영호
6		한국환경공단	홍지환
7		한국수자원공사	김연권
8		㈜티에스케이워터	정인호
9		㈜티에스케이워터	박갑진
10		㈜테크로스환경서비스	문신웅
11		㈜테크로스환경서비스	채희왕
12		환경시설관리(주)	정현진
13		환경시설관리(주)	이정한
14		광주도시관리공사	박경하
15	시설 기술 지원 (7)	한국환경공단	이윤수
		한국수자원공사	김홍석
16
17
		㈜경화엔지니어링	류인수
18		뉴엔텍(주)	박찬혁
19		㈜건화	강선균
20		㈜동명기술공단 종합건축사사무소	김상융
		한국상하수도협회	위미경
21
22	수질 TMS (2)	한국환경공단	정용환
23		한국환경공단	조수한

붙임 3		공공하‧폐수처리시설 방류수 수질기준

□ 공공하수처리시설 방류수 수질기준

구분		생물화학적 산소요구량 (BOD) (㎎/L)	화학적 산소요구량 (COD) (㎎/L)	부유물질 (SS) (㎎/L)	총질소 (T-N) (㎎/L)	총인 (T-P) (㎎/L)	총대장균군수 (개/㎖)	생태 독성 (TU)
1일 하수처리용량 500㎥ 이상	Ⅰ지역	5 이하	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	1,000 이하	1 이하
	Ⅱ지역	5 이하	15 이하	10 이하	20 이하	0.3 이하	3,000 이하
	Ⅲ지역	10 이하	25 이하	10 이하	20 이하	0.5 이하
	Ⅳ지역	10 이하	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하
1일 하수처리용량 500㎥ 미만 50㎥ 이상		10 이하	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하
1일 하수처리용량 50㎥ 미만		10 이하	25 이하	10 이하	40 이하	4 이하

□ 공공폐수처리시설 방류수 수질기준

구분	생물화학적 산소요구량 (BOD) (㎎/L)	총유기 탄소량 (TOC) (㎎/L)	부유물질 (SS) (㎎/L)	총질소 (T-N) (㎎/L)	총인 (T-P) (㎎/L)	총대장균군수 (개/㎖)	생태 독성 (TU)
Ⅰ지역	10(10) 이하	15(25) 이하	10(10) 이하	20(20) 이하	0.2(0.2) 이하	3,000(3,000) 이하	1(1) 이하
Ⅱ지역	10(10) 이하	15(25) 이하	10(10) 이하	20(20) 이하	0.3(0.3) 이하	3,000(3,000) 이하	1(1) 이하
Ⅲ지역	10(10) 이하	25(25) 이하	10(10) 이하	20(20) 이하	0.5(0.5) 이하	3,000(3,000) 이하	1(1) 이하
Ⅳ지역	10(10) 이하	25(25) 이하	10(10) 이하	20(20) 이하	2(2) 이하	3,000(3,000) 이하	1(1) 이하

※ 수질기준란의 ( )는 농공단지 공공폐수처리시설의 방류수 수질기준