	보 도 자 료
	보도일시		2021년 12월 27일 조간(12. 26. 12:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	화학물질안전원 사고대응총괄과			황승율 과장 / 박춘화 연구관 / 김병훈 연구사
					043-830-4110 / 4161 / 4163
	배포일시			2021. 12. 24. / 총 5매

화학사고 원인조사로 유사사고 재발방지 방안 제시

◇ 작은 부주의가 큰 사고로 확대, 기본에 충실한 안전관리 중요

◇ 화학물질안전원, 전문적인 원인분석 담은 사례집 발간으로 사고예방대책 제시

□ 환경부 소속 화학물질안전원(원장 조은희, 이하 안전원)은 올해 발생한 주요 화학사고에 대한 원인조사를 통해 유사사고 재발방지 방안을 제시하고, 이를 담은 사례집을 12월 27일부터 산업계와 유관기관에 배포한다.

○ 이번 화학사고 원인조사는 시설조사, 정밀분석, 재현실험(시뮬레이션) 등 과학적인 조사기법을 통해 근본원인을 찾아내어, 유사시설에 대한 사고예방대책을 마련하기 위해 올해부터 실시한 것이다.

○ 올해는 복합사고(화재‧폭발‧누출 동반), 이상반응 사고, 반복사고 중심으로 5건*의 화학사고를 조사했다.

* 과산화수소 정제공정 폭발사고(2.23), 광개시제 제조공정 폭발‧화재사고(3.18), 아산화질소 제조 반응기 폭발사고(4.7), 염산 저장탱크 누출사고(7.16), 광학매체 원료 제조공정 누출 사고(8.9)

<주요사례>

❙광개시제 제조공정 폭발‧화재 사고(‘21.3.18)

- 화학제품 생산과정 중 반응기에 염화알루미늄을 잘못 투입하여 이상반응으로 폭발과 화재가 발생하여 공장 6개동이 전소되고, 작업자 1명이 사망

❙아산화질소 제조 반응기 폭발 사고(‘21.4.7)

- 아산화질소 제조공장 내 질산암모늄 열분해 반응기의 레벨트랜스미터(액위계측장치) 기능 저하로 반응기의 온도조절이 실패하여 급격한 열분해 반응으로 반응기 폭발

□ 화학사고 원인조사 사례집은 ① 사업장 일반현황, ② 사고 전개과정 조사, ③ 사고발생 원인분석, ④ 사고예방대책 ⑤ 유사 사고사례 등이 포함되어 비슷한 사고 예방대책에 활용될 수 있도록 구성했다.

○ 안전원은 사고발생 사업장의 취급물질 및 시설현황, 인‧허가 현황, 교육‧훈련현황 등 사업장 일반현황을 조사하고, 사고발생 전‧후의 작업상황, 시설분석, 계측기록‧폐쇄회로텔레비젼(CCTV) 기록 등 사고 전개과정을 분석하여 기술했다.

○ 이러한 분석결과를 바탕으로 발생할 수 있는 사고원인을 추정하고, 과학적인 조사방법과 관련분야 전문가 자문을 통해 사고원인의 적절성을 검토했다.

□ 특히, 화학사고 예방대책에는 ▲시설요인에 대한 기술적 대책, ▲인적요인에 대한 대책 ▲안전운전을 위한 관리적 대책 등 화학사고 방지를 위한 구체적 방안과 유사 사고사례를 포함했다.

○ 아울러 산업계 및 유관기관에서 동종 시설에 대한 설비개선 및 안전관리에 유용하게 활용할 수 있도록 구체적인 사례를 제시했다.

○ 이번 사례집은 12월 27일부터 안전원 누리집(nics.me.go.kr)에서도 전문을 내려받을 수 있다.

□ 한편, 안전원은 사고발생 업체를 대상으로 안전원의 시설‧장비‧인력 등 전문성을 바탕으로 취급시설 안전관리 지침(가이드) 정보를 제공하고, 잔류 화학물질 처리지원, 비상대응계획 검토 등 사고재발방지를 위한 예방대책을 이행할 수 있도록 적극 지원하고 있다.

□ 조은희 화학물질안전원장은 “이번 원인조사 결과를 담은 사례집 공유가 현장 안전관리에 도움이 되고 유사사고 재발방지에 기여할 것으로 기대한다”라면서,

○ “앞으로도 다양한 화학사고 사례에 대한 원인조사를 확대하고 사고유형별 예방대책을 마련하여 제도 개선을 실시하는 등 환류체계를 강화할 것”이라고 밝혔다

붙임  1. 화학사고 원인조사 주요 사례.

2. 전문용어 설명.  끝.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 화학물질안전원 사고대응총괄과 박춘화 연구관(☎043-830-4161)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		화학사고 원인조사 주요 사례

□ 과산화수소 정제공정 폭발사고('21.2.23)

○ (사고경위) 과산화수소 불순물 제거공정에 신규 수지를 적용하여 최초 시운전 중 불순물 제거시설 3기 중 2기 내부 폭발

○ (사고조사) 설계조건, 과산화수소 체류량 분석, 물질분석, 사고기록 분석 등

○ (원인분석) 이온교환수지의 금속 불순물과 과산화수소 반응으로 분해열이 점화원으로 작용하여 반응기 폭발

○ (예방대책) 금속이온 농도가 낮은 이온교환수지로 변경, 제어장치 DCS⁕ 연결, 공정 간소화로 오조작 예방, 안전운전절차서 보완 등

* DCS(Distributed Control System) : 공정제어가 가능한 분산제어시스템

□ 광개시제 제조공정 폭발‧화재 사고('21.3.18)

○ (사고경위) LCD 기초소재 제조시설에서 화학제품(광개시제⁕) 생산과정 중 이상반응에 의해 폭발 후 화재발생으로 시설 전소

* 광개시제 : LCD, OLED Display 감광재용 기초소재

○ (사고조사) 피해현황, 사고공정, 사고기록(CCTV) 분석, 폭발발생 패턴, 사고 잔류물질 분석, 사고발생 재현 실험, 3D 스캔 시뮬레이션 등

○ (원인분석) 반응기에 염화알루미늄(AlCl3)을 오투입하여 급격한 이상반응으로 인화성 증기운 형성, 점화원에 의한 폭발과 화재 발생

○ (예방대책) 물질별 전용 용기에 담아 보관하고 해당 물질명 표시, 반응기 투입방법 개선, 공정위험성 평가 시 물질 간 혼용성 검토 등

□ 아산화질소 제조 반응기 폭발 사고('21.4.7)

○ (사고경위) 아산화질소 제조공장 내 질산암모늄 열분해 반응기에서 온도 조절 실패로 인해 반응기 내부 폭발

○ (사고조사) 아산화질소 제조공정, 가열온도에 따른 열분해 반응, 작업상황, 반응기 설계조건, CCTV 영상, Plant log 기록 분석 등

○ (원인분석) 차압식 레벨트렌스미터 기능 저하로 반응기 내 질산암모늄 용액의 온도 조절 실패, 급격한 열분해 반응으로 반응기 내부 폭발

○ (예방대책) 레벨트렌스미터 변경, 냉각수 공급 배관계통 위치변경, 소요배출 용량 이상 안전변 설치, 제어시스템 교체 권고 등

□ 염산 저장탱크 누출 사고('21.7.16)

○ (사고경위) 사업장 내 옥외 염산 저장탱크의 하부 배관 플랜지 체결 부분이 헐거워져 저장된 염산 누출

○ (사고조사) 사고시설, 항공촬영(드론), CCTV 영상, 사고시설 3D 스캐닝, 플랜지 체결부품 조사, 전자현미경 분석 등

○ (원인분석) 플랜지의 연결 볼트가 장기간 화학적 부식에 의해 나사부 두께가 감소되어 헐거워진 플랜지 체결부위로 염산이 누출

○ (예방대책) 부식성 물질 취급공정 내산성 재질 사용, 플랜지 체결부위 주기적 점검, 취급시설 설치 시 수리‧점검‧보수를 위한 작업공간 확보 등

□ 광학매체 원료 제조공정 누출 사고('21.8.9)

○ (사고경위) 반응기에 과망간산칼륨(KMnO4)을 주입하던 중 혼합된 물질이 이상반응으로 역류하여 반응기 맨홀을 통해 공장 내부로 누출

○ (사고조사) 사고설비 및 공정조사, 사고 전‧후 작업상황, 혼합물 분해반응, 반응기 온도기록 데이터, 시료분석, CCTV 영상 분석 등

○ (원인분석) 불순물 유입으로 인한 과망간산칼륨의 비정상 분해반응, 기포‧CO2‧O2 발생으로 돌비(Bumping)현상⁕에 의한 액체 혼합물 분출로 추정

* 돌비(Bumping)현상 : 액체가 끓는점 이상에서 외부 불순물 또는 이물질의 유입 등에 의해 갑자기 끓어오르는 과열현상

○ (예방대책) 원료물질과 반응성 없는 윤활유로 변경, 증류‧세정 단계에서 외부 불순물 유입 차단, 돌비현상 방지 장치 설치 등

붙임 2		전문용어 설명

□ 화학사고

○ 시설의 교체 등 작업 시 작업자의 과실·노후화, 자연재해, 운송사고 등으로 인하여 화학물질이 사람이나 환경에 유출·누출되어 발생하는 모든 상황

□ 시뮬레이션

○ 화학사고 시설을 3D스캔 등을 통해 컴퓨터로 재현하고, 가상으로 화재‧폭발‧누출 사고 등 사고상황을 수행시켜 봄으로써 실제 상황에서의 결과를 예측해 보는 방법

□ 재현실험

○ 사고원인을 밝히기 위해 사고발생 과정과 동일 조건(물질, 농도, 온도, 시간 등)으로 재현하는 소규모 실험으로, 현장상황과 실험결과를 비교‧분석하여 사고 원인을 추정하는 방법

□ 비상대응계획서

○ 화학사고 시 피해 최소화를 위한 화학사고 신고, 비상연락체계, 물질위험성, 개인보호, 응급조치 계획, 확산차단 및 제거방법, 비상대피 방법 등을 수립하는 계획