고용노동	보도자료

보도시점	2023. 7. 12.(수) 09:00	(2023. 7. 12.(수) 석간)

산업안전보건 가용 자원을 총동원하여 일제히 현장점검 및 캠페인

- 첫 번째 산업안전보건의 달 맞아 7월 12일 「특별 현장점검의 날」 운영

고용노동부(장관 이정식)와 한국산업안전보건공단(이사장 안종주)은 7월 12일을 산업안전보건의 달 ｢특별 현장점검의 날｣로 정하고 중대재해 예방에 가용 자원을 총동원한다고 밝혔다.

올해부터 7월을 ｢산업안전보건의 달｣로 격상하여 운영하고 있지만, 산업현장에서 중대재해가 지속적으로 발생하고 있어 특단의 조치가 필요하다는 지적이 있다. 이에 고용노동부와 공단은 중대재해 발생 상황 등을 공유하고 있는 중대재해 사이렌(오픈채팅방) 등을 통해 ‘중대재해 주의경보’를 발령하고, ｢특별 현장점검의 날｣ 운영 사실과 사업장에서 준수해야 할 안전수칙 등을 안내한다고 설명했다.

또한 산업안전보건본부와 전국 지방노동관서, 안전보건공단, 민간재해예방기관이 가동할 수 있는 모든 자원을 일제히 투입하여 사업장을 집중점검한다. 이때 중대재해 가능성이 높은 3대 사고유형 8대 위험요인*, 위험성평가 실시 여부 및 적정성 등을 중심으로 점검하면서, 최근 중대재해 사례, 여름철 안전수칙(장마철 건설현장 안전수칙, 온열질환 예방가이드 등) 등을 안내할 예정이다.

*  <추락> 비계, 지붕, 사다리, 고소작업대, <끼임> 방호장치, 정비 중 운전정지(Lock Out, Tag Out), <부딪힘> 혼재작업, 충돌방지장치

아울러, 지방노동관서, 자치단체, 노사단체, 업종별 협의회 등 민관합동으로 구성된 ｢안전문화실천 추진단｣의 지역단위 현장 캠페인도 병행된다.

이정식 장관은 “올해 7월 산업안전보건 강조주간이 산업안전보건의 달로 처음 격상되었음에도 불구하고 사망사고 소식이 계속 들려 안타까운 마음”이라면서, “이번 ｢특별 현장점검의 날｣에 사업장 점검 및 캠페인을 일제히 실시하는 한편, 올해 하반기 중대재해가 줄어들 수 있도록 예방활동에 모든 역량을 집중하겠다”라고 밝혔다.

붙임: 1. 7월 중대재해 발생 현황(‘23.7.10. 중대재해 사이렌 기준)
2. 장마철 건설현장 핵심안전수칙
3. 여름철 폭염으로 인한 온열질환 예방가이드
4. 온열질환 예방수칙 퀵가이드
5. 3대 사고유형 8대 위험요인
6. 산업현장 위험성평가, 이렇게 하세요

담당 부서	산재예방감독정책관	책임자	과 장	김동현	(044-202-8901)
	안전보건감독기획과	담당자	서기관 사무관 주무관	용다솜 이철호 정수빈	(044-202-8902) (044-202-8904) (044-202-8908)

붙임1		7월 중대재해 발생 현황(‘23. 7.10. 중대재해 사이렌 기준)

연번	재해일	업종	관할관서	사고개요
1	6.26. (7.2. 사망)	제조	경기	컨테이너 제조 현장에서 컨테이너 운반을 위해 재해자가 컨테이너 위에 올라가 줄 고정 작업 중 2.6m 아래 바닥으로 떨어져 병원에서 치료 중 사망
2	6.9. (7.2. 사망)	제조	대구서부	원단 염색공장에서 수조 위에 올라가 꼬인 원단을 풀던 재해자의 한쪽 다리가 수조(85℃)에 빠져 병원에서 화상 치료 중 사망
3	7.2. (7.3. 사망)	건설	진주	도서관 공사현장에서 옥상 바닥 누수 점검 작업 중 8m 아래 바닥으로 떨어져 치료 중 사망
4	7.4. (7.5. 사망)	건설	의정부	아파트 공사현장에서 CPB(콘크리트 타설 장비) 인상 작업 중 CPB를 지지하던 콘크리트가 무너지며 근처에 있던 재해자가 CPB에 깔려 병원에서 치료 중 사망
5	7.3. (7.5. 사망)	제조	목포	조선소에서 선박블럭 적재 선반 해체 작업 중 추락(약2.2m)하여 치료 중 사망
6	7.4.	건설	의정부	가축분뇨 정화방류시설 공사현장에서 H빔 용접 작업 후 내려오던 재해자가 계단 옆 분뇨저류조(4.8m)로 떨어져 병원으로 이송하였으나 사망
7	7.6.	건설	청주	아파트 신축공사 현장에서 갱폼* 인상 작업을 위해 고정볼트 해체 작업 중(추정) 갱폼 일부가 탈락하며 갱폼과 함께 50m 높이에서 떨어져 2명 사망
8	7.5. (사망 7.6.)	제조	대구서부	염색공장에서 정련기 내부에 있는 원단을 꺼내던 중 동료 작업자가 정련기를 가동하여 정련기 프레임과 회전통 사이에 끼여 병원에서 치료 중 사망
9	7.6.	건설	부천	공장 신축 공사현장에서 철골 위에서 작업 후 고소작업대로 이동하던 재해자가 15m 아래 바닥으로 떨어져 사망
10	7.6.	건설	서울서부	초등학교 전기용량증설 공사현장에서 수배전반 주변 바닥 도색 작업 준비 중 유도전류에 의해 감전되어 사망
11	6.28. (7.5. 사망)	건설	안산	2023년 6월 28일 14:49경 경기 시흥시 소재 전기설비 보수 공사현장에서 활선 정리 작업 중이던 재해자가 감전되며 사다리에서 떨어져 치료 중 사망
12	7.7.	기타	광주	정수장에서 재해자가 맨홀 아래 설치된 유량계실에서 누수가 발생한 배관을 교체하던 중 쓰러져 사망

붙임2		장마철 건설현장 핵심안전수칙

붙임3		여름철 폭염으로 인한 온열질환 예방가이드

붙임4		온열질환 예방수칙 퀵가이드(시원하고 안전하게 만들어요!)

붙임5		3대 사고유형 8대 위험요인

붙임6		산업현장 위험성평가, 이렇게 하세요!