고용노동부	보도자료

보도시점	2024. 5. 22.(수) 09:00	(2024. 5. 22.(수) 석간)

“안전 5월”을 위해 조선업 및
50인 이상 제조업 사업장 집중 점검!

- 제10차 현장점검의 날, 조선업 및 화학‧고무 제품, 시멘트 제조업 중점 점검-

중대재해 위험을 막는 안전한 5월을 위해 올해 들어 사고가 증가하고 있는 조선업 및 50인 이상 제조업 사업장에서 각별한 주의가 필요하다. 최근 중소형 조선소에서 폭발 등으로 인해 근로자가 사망하는 사고가 연이어 발생했고, 50인 이상 화학 및 고무제품 제조업, 시멘트 제조업 등에서 끼임, 깔림 등 다양한 유형의 중대재해가 발생했다.

* <주요 사고사례> ▴조선업: (4.27.) 선박 엔진룸 내 세척 작업 중 폭발 사고, (5.13.) 선박 내 배관 용접작업 중 폭발 사고, ▴화학 및 고무제품업: (4.10.) 사출성형기 내부 금형 점검 작업 중 금형 사이에 끼이는 사고, ▴시멘트: (5.9.) 시멘트 원료 더미가 무너지며 매몰되는 사고

이에 고용노동부(장관 이정식)와 안전보건공단(이사장 안종주)은 제10차 현장점검의 날인 5월 22일(수)에 조선업 및 50인 이상 고위험 제조업 사업장(화학 및 고무제품, 시멘트 제조업 등)을 중심으로 3대 사고유형 8대 위험요인 등을 집중 점검한다.

조선업은 공정 변화에 따른 위험요인이 수시로 발생하며, 특히 용접‧도장 및 고소작업 등 위험성이 높은 작업을 수행하고 협소한 공간에서 혼재작업을 하는 경우도 많아 집중적인 현장점검이 더욱 필요한 상황이다. 아울러, 50인 이상 제조업 사업장에서 많이 발생하는 ‘끼임’, ‘깔림’ 등의 사고 예방을 위해 유해·위험 기계·기구와 위험작업을 중점적으로 확인*할 예정이다.

* ▴(기계·기구) 컨베이어, 산업용 로봇, 분쇄·파쇄기, 사출성형기 등
▴(작업) 정비·청소·검사·수리·교체 또는 조정작업 등

최태호 산재예방감독정책관은 “중대재해가 전년 대비 증가하고 있는 조선업 및 50인 이상 화학‧고무‧시멘트 제조업 등에서는 현장의 위험요소를 개선하고 핵심 안전 수칙을 준수하도록 하는 등 안전관리를 철저히 해달라”라고 당부했다.

담당 부서	산재예방감독정책관	책임자	과 장	최윤미	(044-202-8901)
	안전보건감독기획과	담당자	사무관 주무관	이재화 전재영	(044-202-8914) (044-202-8915)

붙임1		｢중대재해 사이렌｣, 조선업 사고 다발 경보 발령

붙임2		｢강선 건조업｣ 안전보건 가이드

붙임3		3대 사고유형 8대 위험요인 인포그래픽 (제조업)