사고시나리오 선정 및 위험도 분석에 관한 기술지침

2015.1 제정

2021.6 개정

화학물질안전원지침 제2021-3호(2021.6.18.)

사고시나리오 선정 및 위험도 분석에 관한 기술지침

2015.1.28. 제정

2021.6.18. 개정

제1장 개 요

1-1. 목적

이 지침은 「화학물질관리법」 제23조, 같은 법 시행규칙 제19조 규정에 따른 화학사고예방관리계획서 작성에 필요한 사고시나리오 선정 및 위험도 분석을 위한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

1-2. 적용범위

이 지침은 유해화학물질의 유출·누출 사고, 화재·폭발 사고가 사람 및 환경에 영향을 미칠 수 있는 사고시나리오를 선정하고 유해화학물질 취급사업장의 위험도를 선정하는데 적용된다.

1-3. 정의

① 이 지침에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1) “끝점(종말점)”이란 사람이나 환경에 영향을 미칠 수 있는 독성농도, 과압, 복사열 등의 수치에 도달하는 지점을 말한다.

2) “영향범위”란 화학사고로 인해 유해화학물질이 화재‧폭발 또는 유출·누출되어 사고지점으로부터 사람이나 환경에 영향을 미칠 수 있는 구역을 말한다.

3) “사고시나리오”란 유해화학물질 취급시설에서 화재, 폭발 및 유출ㆍ누출 사고로 인한 영향범위가 사업장 외부로 벗어나, 보호대상에 영향을 줄 수 있는 사고를 의미한다. 취급시설에서 사용되는 동일 유해화학물질의 화재ㆍ폭발과 독성 시나리오 영향범위가 사업장 부지 경계를 벗어날 경우, 모두 사고시나리오로 선정한다.

4)“최대보유량”이란 유해화학물질 취급시설에서 어느 순간이라도 기준함량 이상의 유해화학물질이 취급되거나 존재할 수 있는 유해화학물질의 체류최대 용량을 말한다. 다만 배관 내에서 체류하는 양은 제외한다.

5) “인화성 가스”란 “인화한계 농도의 최저한도가 13% 이하 또는 최고한도와 최저한도의 차가 12% 이상인 것으로서 표준압력(101.3 ㎪)에서 20℃에서 가스 상태인 물질을 말한다.

6) “인화성 액체”란 표준압력(101.3 ㎪)에서 인화점이 60℃ 이하이거나 고온ㆍ고압의 공정운전조건으로 인하여 화재ㆍ폭발위험이 있는 상태에서 취급되는 물질을 말한다.

7) “냉동액체”란 상온·상압 하에서 가스인 물질을 냉각에 의하여 액체 상태로 만든 것을 말한다.

8) “단위설비”란 탑류, 반응기, 드럼류, 열교환기류, 탱크류, 가열로류 등과 이에 연결되어 있는 펌프, 압축기, 배관 등 부속장치 또는 설비 일체를 말한다.

9) “사업장”이란 일정 지역 내에서 일련의 공정을 이루는 시설들이 단일 혹은 다수의 단위공장으로 이루어져 하나의 운영자에 의해 관리되는 취급시설 단위를 말한다. 다만, 도로나 하천 등으로 인하여 구분된 다수의 단위공장으로 구성된 사업장의 경우 도로나 하천 등을 포함한 전체 단위공장을 하나의 사업장으로 간주할 수 있다.

10)“물반응성물질”이란 사고대비물질 중  공기 중의 수분과 반응하여 유해화학물질을 생성시킬 수 있는 화학물질을 말한다.

11)“시나리오 구간”이란 위험도 분석을 위한 사고시나리오 대상설비의 개시사건 분석 적용 범위로 해당 단위설비의 인입측 플렌지에서부터 연결 단위설비의 인입측 플렌지까지로 한다. 다만 연결배관에 펌프, 자동차단밸브 등이 있는 경우에는 이를 포함한 부분까지를 시나리오 구간으로 구획할 수 있다.

12)“최악조건의 시나리오”란 유해화학물질을 취급하는 개별 단위설비에서 보유할 수 있는 최대의 양이 일정 조건 하에서 10분동안 모두 유출·누출되어 화재·폭발 및 확산된 것을 가정하여 분석된 시나리오를 말하는 것으로 일정 조건에서 시나리오 영향을 예측하기 위한 참고용으로 분석한다.

② 이 밖의 이 지침에서 사용하는 용어는 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 「화학물질관리법」(이하 “법”이라 한다), 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) 및 화학물질안전원 고시 「화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정」(이하 “작성 규정”이라 한다) 및 「화학사고예방관리계획서 검토 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따른다.

제2장 시나리오 분석 조건

2-1. 시나리오 선정을 위한 시설별 최대보유량 산정

① 시나리오는 유해화학물질을 취급하는 단위설비를 대상으로 하되, 취급시설의 최대보유량은 취급시설의 설계용량과 취급되는 유해화학물질의 물리화학적 특성(성상 및 비중 등)을 고려하여 산정한다.

② 제조·사용시설의 경우에는 펌프, 압축기, 배관 등 부속장치를 제외한 설비 본체 용기의 최대보유량을 산정한다.

③ 보관시설의 경우에는 바닥면적을 고려하여 보관시설에서 보관할 수 있는 (또는 보관 예정인) 최대수량으로 최대보유량을 산정한다. 여러 종류의 유해화학물질을 동일한 공간에서 구역을 나누어 보관하는 경우에는 배치구역도 상에서 보관할 수 있는 최대수량을 고려하여 최대보유량을 각각 산정한다. 특히, 규제대상 함량(농도)이상인 상태로 동일 공간에 분산 보관하는 경우에는 각각의 분산량을 합한 양을 해당 유해화학물질의 최대보유량으로 한다.

④ 저장시설의 경우에는 저장시설에서 저장할 수 있는 양을 최대보유량으로 한다. 두 개 이상의 저장탱크가 서로 배관으로 연결된 경우 직접 연결된 모든 저장탱크에서 저장할 수 있는 최대용량을 합산한다. 다만, 펌프 등 이송설비 후단에서 배관으로 연결된 경우는 제외한다.

2-2. 시나리오 규정수량 확인

① 사고시나리오의 분석은 2-1에서 산정된 취급시설별 최대보유량이 “작성 규정”의 별표 2에서 정한 유해화학물질 사고시나리오 규정수량(이하 “시나리오 규정수량”이라 한다) 이상의 단위설비를 대상으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 3-2 제4항의 물반응성물질은 물반응성물질 자체의 시나리오 규정수량 뿐만 아니라 유출·누출된 물반응성물질이 모두 <붙임 5>의 반응생성물로 전환된 것으로 보고 반응생성물에 대한 시나리오 규정수량도 고려하여 시나리오를 선정한다.

③ 사업장 내에서 상하차 장소의 탱크로리와 운반중인 IBC탱크 등 보관용기는 작성 규정 별지 제1호 서식(사업장의 작성수준 구분)을 작성할  때 최대보유량 산정 대상에서 제외되지만 아래 사항에 해당할 경우에는  시나리오 분석을 해야 한다.

1) 탱크로리는 해당 상하차 장소에서 해당 물질을 최대로 운반하는 용량을 기준으로 사고시나리오 규정수량 이상인 경우

2) 보관용기는 보관시설에서 2-1 ③항에 따라 산정한 해당 물질의 최대보유량이 사고시나리오 규정수량 이상인 경우

④ 사내배관 및 사외배관은 사고시나리오 대상에서 제외할 수 있으며, 제출수준 구분을 위한 최대보유량 산정에서도 고려하지 않을 수 있다.

2-3. 영향범위 끝점

① 끝점은 유해화학물질의 물리·화학적 특성에 따른 화재·폭발 및 유출·누출의 위험에 따라 다음의 각 호에 의하여 결정하여야 한다.

1) 독성물질

가. 독성값의 농도가 <붙임 1>에서 규정한 끝점농도(mg/m3 또는 ppm)에 도달하는 지점을 끝점으로 한다. 다만 혼합물질인 경우에는 국립환경과학원 고시「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」별표 1 제3장에 따라 예측한 독성값을 반영하여 끝점농도를 구할 수 있다.

나. 유해화학물질별 끝점농도 기준의 적용 우선순위는 다음에 제시되는 순서를 따른다.

(1) 미국산업위생학회(AIHA)의 ERPG-2

(2) 미국 환경보호청(EPA)의 1시간 AEGL-2

(3) 미국 에너지부(DOE)의 PAC-2

(4) 미국직업안전보건청(NIOSH) 의 IDLH 수치 10% (IDLH×0.1)

(5) IDLH 수치가 없는 물질은 다음의 순서대로 IDLH 수치를 대신하여 사용할 수 있다.

㉠ 0.1×LC50 또는 0.2×LC50 (급성흡입독성값)

* 30분 노출에 대한 값의 경우 0.1, 4시간 노출에 대한 값의 경우 0.2 적용

㉡ 1×LCLo (급성흡입독성값)

* LC50 또는 LCLo의 단위가 mg/L인 경우는 아래와 같이 단위를 mg/m3으로 전환하여 적용한다.

1 mg/L = 1,000 mg/m3

㉢ 0.01×LD50 (급성경구독성값)

㉣ 0.1×LDLo (급성경구독성값)

* LD50 또는 LDLo의 단위(mg/kg 실험동물 체중)는 아래와 같이 단위를 mg/m3으로 전환하여 적용한다.

X mg/m3  =  [(Y mg/kg)(70 kg)] / 0.4 m3

2) 인화성 가스 및 인화성 액체

가. 폭발은 1 psi의 과압이 걸리는 지점을 적용한다.

나. 화재는 40초 동안 5 kW/m2의 복사열에 노출되는 지점을 적용한다.

다. 그 외, 화재·폭발의 가능성이 있다고 판단되는 경우, 가 및 나 에 따라 끝점을 구한다.

2-4. 풍속 및 대기안정도

① 사고시나리오에 대한 영향범위를 분석할 때의 대기조건은 실제 해당 지역의 직전 최소 1년간 기상조건을 이용한다. 단, 풍속 또는 대기안정도를 확인할 수 없는 경우에는 풍속은 초당 3 m로, 대기안정도는 〈붙임 2〉의 “D”로 한다.

② 최악조건의 시나리오에 대한 영향범위를 분석할 때의 대기조건은 초당 1.5 m의 풍속으로 하고, 대기안정도는〈붙임 2〉의 “F”로 한다.

2-5. 대기온도 및 대기습도

① 사고시나리오 분석의 경우 현지기상을 적용하는 경우에는 직전 최소 1년간 해당지역의 평균 온도 및 평균 습도를 적용한다. 단, 현지기상을 적용하지 않을 경우에는 대기온도 25℃, 대기습도 50%를 적용한다.

② 최악조건의 시나리오 분석의 경우 대기온도 25℃, 대기습도 50%를 적용한다.

2-6. 지표면의 굴곡상태

① 시나리오의 지표면의 상태는 사업장이 위치한 지역의 지형적 특징을 고려하여 도시와 전원지형 중에 선택하여 사용한다.

② 도시지형은 건물과 나무 등이 많은 지형을, 전원지형은 평탄한 지형을 의미한다. 산업단지 내 위치한 경우 도시지형으로 판단한다. 다만, 사업장이 해안가에 위치하여 있는 경우 주변 여건 등을 고려하여 도시지형이 아닌 전원지형으로 선택할 수 있다.

2-7. 누출원의 높이

① 사고시나리오 분석의 경우에는 실제 누출되는 높이를 사용하거나 지표면 누출을 가정한다.

② 최악조건의 시나리오 분석의 경우에는 지표면에서 누출되는 것으로 가정한다.

2-8. 누출물질의 온도

① 사고시나리오는 운전온도를 사용하되 조건에 따라 운전온도가 변하는 경우는 영향범위가 최대가 되는 최고점의 온도를 사용한다.

② 최악조건의 시나리오는 다음 각 호와 같이 정한다.

1) 냉동액체를 취급하는 경우에는 운전온도를 사용한다.

2) 냉동액체 이외에 액체를 취급하는 경우에는 (일년 중 또는 한달 중) 낮 시간의 최고온도 또는 운전온도 중 큰 수치를 사용한다.

3) 가스상태의 물질은 운전온도를 사용한다.

제3장 시나리오 분석

3-1. 누출량 산정의 일반사항

① 시나리오 누출량은 일반적으로 다음과 같이 산정한다.

1) 사고시나리오의 경우 누출공과 누출시간 등을 고려하여 누출량을 산정한다.

2) 최악조건의 시나리오 경우 10분 동안 최대보유량이 모두 누출되는 것을 가정하여 산정한다.

② 보관시설에서 시나리오 누출량은 다음과 같이 산정한다.

1) 사고시나리오

가. 화재·폭발 : 보관시설에서 보관할 수 있는 시나리오 대상 물질의 최대보유량이 3-3에 따른 누출시간동안 누출된 양으로 산정한다.

나. 독성 : 시나리오 대상 물질을 보관하고 있는 개별 용기 중 가장 큰 용기의 양이 3-3에 따른 누출시간동안 누출된 양으로 산정한다.

2) 최악조건의 시나리오의 경우 화재·폭발 및 독성의 경우 모두 제1항의 2)에 따라 산정한다.

③ 매립형 지하 저장탱크에서 시나리오 누출량은 다음과 같이 산정한다(펌프를 통해 사용시설로 이송하는 경우로 한정한다). 사고시나리오의 경우 3-3에 따른 누출시간동안 이송펌프의 토출용량(예: kg/min)을 곱한 값의 양으로 산정한다. 이 때 누출공은 지하저장탱크와 사용시설로 이송하는 펌프의 연결배관의 직경을 고려한다.

④ 탱크로리에서 시나리오 누출량은 다음과 같이 산정한다.

1) 사고시나리오의 경우 탱크로리 용기에 저장할 수 있는 최대보유량을 누출량으로 한다. 단, 탱크로리 저장탱크가 격벽 등으로 나누어져 있으며 각 구획간 물질의 이송을 별도로 제어할 수 있는 경우, 독성에 한하여 각 구획 중 최대보유량을 시나리오의 누출량으로 산정할 수 있다.

2) 최악조건의 시나리오 경우 화재·폭발 및 독성 모두 탱크로리 용기의 최대보유량을 기준으로 산정한다.

3-2. 독성 및 화재‧폭발 시나리오 분석

① 사고시나리오 규정수량 이상이 되는 취급시설에 대한 사고시나리오 및 최악조건의 시나리오는 다음과 같이 분석한다.

② 급성독성물질의 확산

1) 대기 온도에서 가스인 독성물질을 가스 상태로 저장·취급하거나 압력을 가하여 액체 상태로 저장·취급하는 경우 사고시나리오 분석을 통한 누출량(최악조건의 시나리오는 10분동안 최대보유량)이 전량 확산되는 것으로 가정한다.

2) 대기 온도에서 액체인 독성물질을 저장·취급하는 경우에는 사고시나리오 분석을 통한 누출량(최악조건의 시나리오는 10분 동안 최대보유량)이 액체층을 형성하는 것으로 가정한다.

가. 액체층의 표면적은 방류벽 등과 같은 확산방지 설비가 되어 있지 않은 때에는 액체의 층이 1 cm 깊이로 형성되는 것으로 가정하여 액체고임면적의 표면적을 계산한다.

나. 방류벽 등과 같은 확산방지 설비가 되어 있는 때에는 그 면적을 액체층의 표면적으로 산정한다. 다만, 누출량이 방류벽 등의 용량보다 작거나 용량을 충분히 처리할 수 있는 시스템을 갖춘 경우에 한정한다. 다만, 누출된 주위 표면이 포장되지 않았거나 평편하지 않은 때에는 실제 주위의 표면 상태를 감안 할 수 있으며, 적용된 수식을 제시하여야 한다.

다. 대기 중으로 확산되는 속도는 액체층의 표면에서 증발되는 속도로 가정하고 증발속도는 <붙임 4>을 이용하여 계산한다.

3) 냉동액체를 저장·취급하는 경우

가. 누출된 물질이 확산되는 것을 방지하기 위한 적절한 조치가 되어 있지 않거나 누출된 물질이 확산되어 액체의 층이 1 cm 이하일 경우, 가스의 경우와 같이 사고시나리오 분석을 통한 누출량(최악조건의 시나리오는 10분 동안 최대보유량)이 모두 누출되어 확산되는 것으로 가정한다.

나. 누출된 물질이 확산되는 것을 방지하기 위한 적절한 조치가 되어 있어 누출된 액체의 층이 1 cm 이상 형성되는 경우는  동시에 액체가 누출되어 액체층을 형성하는 것으로 가정하고 대기 중으로 확산되는 속도는 액체층의 표면으로부터 그 물질의 비점에서 증발되는 속도로 가정한다.

다. 증발속도는 <붙임 4>를 이용하여 계산한다.

③ 인화성 가스, 인화성 액체 및 인화성 냉동액체

1) 폭발을 일으키는 경우 폭발효율은 TNO 멀티에너지 모델, TNT 당량 모델 등에서 제시하는 값으로 산정한다.

2) 누출량 중 증기운 폭발로 연계되는 양은 가스인 경우는 사고시나리오 또는 최악 조건의 시나리오 분석에서 산정된 누출전량, 액체인 경우는 누출량이 액체의 층을 이룬 면적에서 최초 10분간 증발된 양으로 한다.

3) 그 외, 화재·폭발의 가능성이 있다고 판단되는 경우, 1) 및 2)을 적용하여 분석한다.

④ 물반응성물질

1) 이 지침에서 적용되는 물반응성물질 및 수분과 반응하여 발생 가능한 유해화학물질(이하 “반응생성물”이라 한다)은 <붙임 5>의 목록을 따르며 여기서의 반응생성물은 가스에 한정한다.

2) 물반응성물질을 취급·저장하는 취급시설에서 물반응성물질이 누출되어 확산되는 영향범위와 반응생성물이 확산되는 영향범위를 비교하여 피해거리가 큰 값을 영향범위로 선정한다.

3) 물반응성물질의 누출량을 참고하며, 물반응성물질의 증발량 산정 <붙임4>를 참고하여 산정한다.

4) 물반응성물질의 반응생성물을 산정할 때 물반응성물질이 가스상태로 누출되는 경우에는, 반응생성물의 누출량은 누출되는 물반응성물질이 모두 반응생성물로 전환되는 것으로 가정하여 산정한다.

5) 물반응성물질이 반응생성물을 산정할 때 액체상태로 누출되는 경우에는, 형성되는 액체층 표면으로부터 증발된 물반응성물질이 모두 반응생성물로 전환되는 것으로 가정하여 산정한다.

⑤ 탑조류 등에서 유해화학물질의 성상이 나누어져있는 경우, 구획을 나누어 누출량을 성상별로 산정할 수 있다.

3-3. 사고시나리오 분석에서 누출공 및 누출시간 산정

① 사고시나리오의 누출량을 산정하기 위한 누출공 크기는 다음 각 호에 따라 산정한다.

1) 누출공의 크기는 취급시설에서 유해화학물질이 누출될 수 있는 가장 큰 연결구 배관직경의 20%이상으로 산정한다.

가. 도금조와 같이 상부가 개방되어 있고 배수 배관 외 다른 취급시설과 배관으로 연결되지 않은 경우(배수 배관 밸브는 평상시 닫혀 있는 상태), 개방된 상부의 가로와 세로 합을 구한 후 0.5배 한 값의 20% 이상을 누출공의 크기로 한다.

2) 1)의 방법을 적용하지 않을 경우 다음의 산정방법을 참고하여 누출공을 산정할 수 있다. 단, 이 경우 관련한 근거자료를 제출하여야 한다.

가. KOSHA GUIDE(P-92-2012) 누출원 모델링에 관한 지침

나. KOSHA GUIDE(P-110-2012) 화학공장의 피해최소화대책 수립에 관한 기술지침

다. 미국 석유화학협회의 위험기반검사 기준(API 581)에 따른 누출공 산출방법

3) 1) 및 2)에도 불구하고 다음의 경우에는 배관직경을 누출공의 크기로 산정한다.

가. 가장 큰 연결구의 배관직경이 50 mm 미만인 경우

나. 운전온도가 350℃ 이거나, 운전압력이 10 kgf/cm2 이상인 특수설비의 경우

다. 기타 탱크로리 체결부위 등 파손확률이 높은 경우

② 누출시간 산정은 API 581에 따른 누출시간 산출방법을 참고하여 산정한다. 다만, 아래의 사항을 고려하여 산정할 수 있다.

1) 취급시설의 수동적 완화장치와 능동적 완화장치를 적용하여 현실적으로 발생 가능성이 있는 누출시간을 고려할 수 있다. 이 경우 완화장치와 누출시간의 인과관계가 충분히 증빙되어야 한다.

2) 누출현장에서 사람이 직접 누출차단 조치를 수행해야 하는 경우는 누출을 차단할 수 있는 것으로 보지 아니하며 누출시간 산정에 적용하지 않는다.

3-4. 수동적 완화장치 적용

① 본 지침에서의 수동적 완화장치는 방류벽과 같이 액체물질의 수평확산을 막는 설비 또는 사면과 천정 물리적 격벽으로 분리‧차단된 실내와 같이 액체 또는 기체물질의 확산을 막거나 완화시키는 설비를 말한다.

② 방류벽과 같은 수평확산 방지 설비에서 누출된 액체물질의 액체고임면적은 다음을 따라 산정한다.

1) 누출된 액체물질을 모두 가둘 수 있는 경우는 해당 방지 설비 면적을 적용하여 확산정도를 산정한다.

2) 누출된 액체물질을 모두 가두지 못하여 넘치는 경우 해당 방지 설비 면적과 넘친 액체물질이 1 cm 층을 이룬 면적을 합산하여 산정한다.

③ 실내에 설치되어 있는 취급시설은 다음을 고려하여 적용한다.

1) 일반적으로 실내면적을 제2항의 1)의 면적으로 적용할 수 있다.

2) 실내 공간 내에서 또 다른 별도 독립된 실내 공간으로 운전되는 취급시설은 별도의 실내 공간으로 간주할 수 있다.

3) 실내 공간의 밀폐정도에 따라 <붙임 3>에 따른 완화지수를 적용할 수 있다.

④ 3-1 제3항의 지하저장탱크의 경우 누출가능성이 있는 이송펌프의 위치의 상황에 따라 제2항 또는 제3항을 적용한다.

제4장 위험도분석 및 결정

4-1. 위험도 분석의 대상 및 검토요소

① 위험도 분석은 화학사고예방관리계획서 작성 대상 사업장 단위로 하여 사고시나리오만을 대상으로 분석한다. 즉, 사고시나리오 규정수량 이상으로 시나리오 분석한 결과 영향범위가 사업장 부지 경계를 벗어나지 않는 시나리오와 최악조건의 시나리오는 위험도 분석에서 제외한다.

② 위험도 분석을 위한 검토요소는 사고시나리오 개수, 사고시나리오 시설빈도, 사고시나리오 거리, 사고시나리오 영향범위 내 주민수를 말한다.

1) 사고시나리오 개수는 사고시나리오 규정수량 이상인 취급시설에 대해 시나리오를 분석한 결과 영향범위가 사업장 부지 경계를 벗어난 사고시나리오의 총 개수를 말한다.

2) 사고시나리오 시설빈도는 각 사고시나리오별로 시나리오 구간 내에서 발생 가능한 각 개시사건의 고장빈도와 해당 개시사건의 개수의 곱의 합을 구하고 이들을 더한 총합을 말하며 개시사건 및 빈도는 방호계층분석기법(LOPA)을 활용하여 도출하며, 작성 규정 별지 제13호 서식의 개시사건과 빈도에 따른다.

3) 사고시나리오 거리는 사고시나리오별로 사업장 부지경계로부터 외부로 영향을 미친 직선거리들을 모두 합한 값을 말한다.

4) 사고시나리오 영향범위 내 주민수는 각 사고시나리오별로 장외영향범위 내 포함된 거주민수와 근로자수의 합을 구하고 이들을 더한 총합을 말하며, 아래 사항을 고려하여 산정한다.

가. 사업장이 산업단지에 위치한 경우 위험도 분석을 위한 인구수에서 근로자는 고려하지 않는다.

나. 산업단지는 한국산업단지공단에서 운영하는 산업입지정보시스템(www.industryland.or.kr)에 등록된 국가산업단지, 일반 산업단지, 외국인투자지역, 농공단지를 의미하며 입주계약 및 공장등록 등 증빙서류를 요청 시 제출 하여야 한다. 단, 산업단지에 입주한 사업장의 사고시나리오 영향범위가 산업단지 경계구역 밖으로 영향을 미쳐 산업단지 경계구역 밖에 위치한 사업장의 근로자에게 영향을 미칠 경우에는 해당 근로자는 주민수에 포함시켜야 한다.

다. 사고시나리오의 영향범위가 중복되는 경우라도 중복되는 주민수는 포함하여 합산한다.

4-2. 위험도 분석을 위한 구간별 점수표 적용

① 사고시나리오 개수, 사고시나리오 시설빈도, 사고시나리오 거리, 영향범위 내 주민수의 총합을 각각 확인하고, 작성규정 별표 3의 제 1항에 따라 구간별로 점수를 확인한다.

1) 사고빈도 점수(사고시나리오 총 개수의 구간점수와 사고시나리오 시설 빈도 합의 구간점수의 합)은 최대 6점이 될 수 있다.

2) 사고영향 점수(사고시나리오 거리의 합 구간점수와 사고시나리오 영향범위 내 주민수 합의 구간점수의 합)은 최대 6점이 될 수 있다.

② 작성 규정 별표 3의 제2항 위험도 판정표에서 가로축의 사고빈도점수와 세로축의 사고영향점수를 확인하여 두 점수가 만나는 구간의 등급을 확인한다.

4-3. 위험도 구간점수 증감요인

① 화학사고예방관리계획서 검토 시 사업장 주변 환경요인을 고려하고 위험도 감소를 위한 사업장의 안전관리를 연계하기 위해 4-2에서 도출한 위험도 등급에 위험도 구간점수 증감요인을 고려하여 최종적으로 위험도를 결정한다.

1) 위험도 구간점수 증감요인은 도출된 사고빈도점수와 사고영향점수의 합에 적용되며 -2점부터 +2점까지 점수를 부여할  수 있다. 단, 증감요인의 적용으로 인해, 두 단계 이상의 위험도 등급변화를 줄 수 없다.

2) 위험도 구간점수 증가요인은 총괄영향범위 내「유해화학물질 취급시설 외벽으로부터 보호대상까지의 안전거리 고시」별표 2 및 별표 3의 갑종 보호대상과 하천, 산림지 및 유적지 등을 포함하는 환경수용체를 포함할 때 부여된다. 총괄영향범위 내 갑종보호대상 및 환경수용체 존재여부에 따라 점수를 부여한다. 갑종 보호대상이 1개 이상 있을 경우 1점, 환경수용체가 1개 이상 있을 경우 1점을 부여한다. 증가요인 점수는 사고빈도점수와 사고영향점수의 합에 각 1점씩, 최대 2점까지 부여할 수 있다.

3) 위험도 구간점수 감소요인은 화학물질관리법 별표5 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리기준 이상의 수동적·능동적 완화장치를 의미한다. 비산방지쉴드, 방호수막/물분무, 지하용기 등 영향범위를 감소시키거나 사고예방에 기여할 수 있는 완화장치의 설치는 사고시나리오 대상 설비를 대상으로 사고영향점수를 이용하여 우선순위로 선정하여야 한다. 사고시나리오 대상 설비에 적용된 완화장치로 인하여 사고시나리오의 영향범위 감소, 영향범위 내 인구수 감소 등 적절한 근거자료 제출이 필요하다. 사고시나리오 대상 설비에 적용된 완화장치의 개수에 따라 사고빈도점수와 사고영향점수의 합에 각 -1점씩, 최대 -2점까지 부여할 수 있다.

② 위험도 구간점수 증감요인 외 화학사고 발생 이력 등 기타 안전원장이 위험도 결정에 필요하다고 판단하는 사항은 증감요인의 점수부여 범위 내에서 부여할 수 있다.

4-4. 위험도 결정 및 등급확인

위험도 판정표에서 도출된 점수와 위험도 구간점수 증감요인의 합으로 사업장의 최종 위험도를 결정한다.

① 가 위험도 : 위험도 판정표 점수와 위험도 증감요인 점수 합이 10점 이상인 경우(10, 11, 12점인 경우)

② 나 위험도 : 위험도 판정표 점수와 위험도 증감요인 점수 합이 6점 이상 10점 미만인 경우(6, 7, 8, 9점인 경우)

③ 다 위험도 : 위험도 판정표 점수와 위험도 증감요인 점수 합이 5점 이하인 경우

부  칙

이 지침은 결재한 날로부터 시행한다.

<붙임 1>

유해화학물질별 끝점농도 기준

1.  ERPG-2 농도기준

연번	화학물질명	CAS number	ERPG-2
1	Formalin	50-00-0	10 ppm
2	Carbon tetrachloride	56-23-5	100 ppm
3	Formic acid	64-18-6	25 ppm
4	Methylalcohol	67-56-1	1000 ppm
5	Chloroform	67-66-3	50 ppm
6	N,N-Dimethylformamide	68-12-2	100 ppm
7	Benzene	71-43-2	150 ppm
8	Methyl bromide	74-83-9	50 ppm
9	Methyl chloride	74-87-3	1000 ppm
10	Methyl iodide	74-88-4	50 ppm
11	Methylamine	74-89-5	100 ppm
12	Hydrogen cyanide	74-90-8	10 ppm
13	Vinyl chloride	75-01-4	5000 ppm
14	Carbon disulfide	75-15-0	50 ppm
15	Ethylene oxide	75-21-8	50 ppm
16	1,1-Dichloroethene	75-35-4	500 ppm
17	Phosgene	75-44-5	0.5 ppm
18	Trimethylamine	75-50-3	100 ppm
19	Propyleneoxide	75-56-9	250 ppm
20	Trichloromethylsilane	75-79-6	3 ppm
21	Trichloroethenylsilane	75-94-5	5 ppm
22	Chloropicrin	76-06-2	0.15 ppm
23	Isoprene	78-79-5	1000 ppm
24	2-Methylpropanenitrile	78-82-0	30 ppm
25	Trichloroethylene	79-01-6	500 ppm
26	Acrylic acid	79-10-7	50 ppm
27	Toluene diisocyanate	91-08-7	0.15 ppm
28	Furfural	98-01-1	10 ppm
29	Benzyl chloride	100-44-7	10 ppm
30	Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate	101-68-8	5 mg/m3
31	Epichlorohydrin	106-89-8	20 ppm
32	1,3-Butadiene	106-99-0	500 ppm
33	Acrolein	107-02-8	0.15 ppm
34	Allyl chloride	107-05-1	40 ppm
35	1,2-Dichloroethane	107-06-2	200 ppm
36	Acrylonitrile	107-13-1	35 ppm
37	Chloromethyl methyl ether	107-30-2	1 ppm
38	Toluene	108-88-3	300 ppm
39	Phenol	108-95-2	50 ppm
40	Glutaraldehyde	111-30-8	1 ppm
41	Tetrafluoroethene	116-14-3	1000 ppm
42	Tetrachloroethylene	127-18-4	200 ppm
43	Hydrazine	302-01-2	5 ppm
44	Cyanogen chloride	506-77-4	0.05 ppm
45	Bis(chloromethyl)ether	542-88-1	0.1 ppm
46	Toluene diisocyanate	584-84-9	0.15 ppm
47	Carbon monoxide	630-08-0	350 ppm
48	Sodium hydroxide	1310-73-2	5 mg/m3
49	Phosphorus pentoxide	1314-56-3	10 mg/m3
50	Crotonaldehyde	4170-30-3	5 ppm
51	Mercury	7439-97-6	0.25 ppm
52	Titanium tetrachloride	7550-45-0	20 mg/m3
53	Trifluoroborane	7637-07-2	30 mg/m3
54	Hydrogen chloride	7647-01-0	20 ppm
55	Hydrogen fluoride	7664-39-3	20 ppm
56	Ammonia	7664-41-7	150 ppm
57	Sulfuric acid	7664-93-9	10 mg/m3
58	Nitric acid	7697-37-2	10 ppm
59	Thionyl chloride	7719-09-7	2 ppm
60	Phosphorus trichloride	7719-12-2	3 ppm
61	Hydrogen peroxide	7722-84-1	50 ppm
62	Bromine	7726-95-6	0.5 ppm
63	Fluorine	7782-41-4	5 ppm
64	Chlorine	7782-50-5	3 ppm
65	Hydrogen sulfide	7783-06-4	30 ppm
66	Dihydrogen selenide	7783-07-5	0.2 ppm
67	Arsine	7784-42-1	0.5 ppm
68	Chlorosulfonic acid	7790-94-5	10 mg/m3
69	Phosphine	7803-51-2	0.5 ppm
70	Fuming sulfuric acid	8014-95-7	10 mg/m3
71	Trichlorosilane	10025-78-2	3 ppm
72	Silicon tetrachloride	10026-04-7	5 ppm
73	Chlorine dioxide	10049-04-4	0.5 ppm
74	Diborane	19287-45-7	1 ppm
비고 1. mg/m3과 ppm의 단위 전환은 아래의 식을 적용한다(25℃, 1기압 조건). X ppm = [(Y mg/m3)(24.45)]/분자량

출처) ERPG(Emergency Response Planning Guidelines) Values, American Industrial Hygiene Association, 2016

2. AEGL-2 농도기준

연번	화학물질명	CAS number	AEGL
1	Carbon tetrachloride	56-23-5	13 ppm
2	Methylhydrazine	60-34-4	0.9 ppm
3	Aniline	62-53-3	12 ppm
4	Chloroform	67-66-3	64 ppm
5	N,N-Dimethylformamide	68-12-2	91 ppm
6	Methyl bromide	74-83-9	210 ppm
7	Methyl chloride	74-87-3	910 ppm
8	Hydrogen cyanide	74-90-8	7.1 ppm
9	Vinyl chloride	75-01-4	1200 ppm
10	Carbon disulfide	75-15-0	160 ppm
11	Ethylene oxide	75-21-8	45 ppm
12	Phosgene	75-44-5	0.3 ppm
13	Methyldichlorosilane	75-54-7	11 ppm
14	Propyleneoxide	75-56-9	290 ppm
15	Trichloromethylsilane	75-79-6	7.3 ppm
16	Acetone cyanohydrin	75-86-5	7.1 ppm
17	Trichloroethenylsilane	75-94-5	7.3 ppm
18	2-Methylpropanenitrile	78-82-0	2 ppm
19	Methyl ethyl ketone	78-93-3	2700 ppm
20	Chloroacetic acid	79-11-8	6.6 ppm
21	Toluene diisocyanate	91-08-7	0.083 ppm
22	Epichlorohydrin	106-89-8	24 ppm
23	Acrolein	107-02-8	0.1 ppm
24	2-Chloroethanol	107-07-3	1.2 ppm
25	Propiononitrile	107-12-0	3 ppm
26	Acrylonitrile	107-13-1	1.7 ppm
27	Ethylenediamine	107-15-3	9.7 ppm
28	Allyl alcohol	107-18-6	1.7 ppm
29	2-Propyn-1-ol	107-19-7	16 ppm
30	Chloromethyl methyl ether	107-30-2	0.47 ppm
31	O-Isopropyl methyl phosphonofiuoridate	107-44-8	0.0060 ppm 0.035 mg/m3
32	Toluene	108-88-3	560 ppm
33	Cyclohexylamine	108-91-8	8.6 ppm
34	Phenol	108-95-2	23 ppm
35	Malononitrile	109-77-3	0.77 ppm
36	Trichloroethylsilane	115-21-9	7.3 ppm
37	Tetrafluoroethene	116-14-3	55 ppm
38	Crotonaldehyde	123-73-9	4.4 ppm
39	Methanesulfonyl chloride	124-63-0	0.21 ppm
40	Dichloroethenylmethylsilane	124-70-9	11 ppm
41	Methacrylonitrile	126-98-7	1 ppm
42	Sodium cyanide	143-33-9	14 mg/m3
43	Potassium cyanide	151-50-8	19 mg/m3
44	Ethylenimine	151-56-4	4.6 ppm
45	Hydrazine	302-01-2	13 ppm
46	Mustard gas	505-60-2	0.020 ppm 0.10 mg/m3
47	(2-Chloroethenyl)arsonous dichloride	541-25-3	0.25 mg/m3
48	Bis(chloromethyl)ether	542-88-1	0.044 ppm
49	Methyl isothiocyanate	556-61-6	17 ppm
50	Toluene diisocyanate	584-84-9	0.083 ppm
51	Calcium cyanide	592-01-8	13 mg/m3
52	Bromo-2-propanone	598-31-2	0.33 ppm
53	Carbon monoxide	630-08-0	83 ppm
54	Chlorodimethylsilane	1066-35-9	22 ppm
55	Zinc phosphide	1314-84-7	1 ppm
56	Xylene	1330-20-7	920 ppm
57	Dichlorosilane	4109-96-0	11 ppm
58	Crotonaldehyde	4170-30-3	4.4 ppm
59	Trifluoroborane	7637-07-2	29 mg/m3
60	Hydrogen chloride	7647-01-0	22 ppm
61	Hydrogen fluoride	7664-39-3	24 ppm
62	Ammonia	7664-41-7	160 ppm
63	Nitric acid	7697-37-2	24 ppm
64	Phosphorus trichloride	7719-12-2	2 ppm
65	Bromine	7726-95-6	0.24 ppm
66	Fluorine	7782-41-4	5 ppm
67	Chlorine	7782-50-5	2 ppm
68	Hydrogen sulfide	7783-06-4	27 ppm
69	Dihydrogen selenide	7783-07-5	0.11 ppm
70	Arsine	7784-42-1	0.17 ppm
71	Bormine pentafluoride	7789-30-2	0.17 ppm
72	Phosphine	7803-51-2	2 ppm
73	Trichlorosilane	10025-78-2	7.3 ppm
74	Silicon tetrachloride	10026-04-7	5.5 ppm
75	Hydrogen bromide	10035-10-6	40 ppm
76	Chlorine dioxide	10049-04-4	1.1 ppm
77	Nickel carbonyl	13463-39-3	0.036 ppm
78	Pentacarbonyliron	13463-40-6	0.06 ppm
79	Diborane	19287-45-7	1 ppm
80	Aluminum phosphide	20859-73-8	2 ppm
비고 1. mg/m3과 ppm의 단위 전환은 아래의 식을 적용한다(25℃, 1기압 조건). X ppm = [(Y mg/m3)(24.45)]/분자량

출처) Compiled AEGL(Acute Exposure Guideline Levels) Values, US Environmental Protection Agency, 2016

3. PAC-2 농도기준

연번	화학물질명	CAS number	PAC-2
1	Formalin	50-00-0	14 ppm
2	DDT	50-29-3	34 mg/m3
3	2,4-Dinitrophenol	51-28-5	6.8 mg/m3
4	Mechlorethamine	51-75-2	0.022 mg/m3
5	Ethyl carbamate	51-79-6	60 mg/m3
6	Trichlorfon	52-68-6	13 mg/m3
7	Nicotine	54-11-5	3.5 mg/m3
8	Fenthion	55-38-9	5.9 mg/m3
9	Isofluorphate	55-91-4	3.6 mg/m3
10	3,3'-Imino di(propylamine)	56-18-8	4.5 ppm
11	Carbon tetrachloride	56-23-5	13 ppm
12	Parathion	56-38-2	1.5 mg/m3
13	Cetrimonium, salts	57-09-0	14 mg/m3
14	Cyanide (inorganic) compound	57-12-5	8.3 mg/m3
15	Strychnine	57-24-9	0.5 mg/m3
16	Chlordan	57-74-9	50 mg/m3
17	Diphenoxarsin-10-yl oxide	58-36-6	14 mg/m3
18	1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane	58-89-9	100 mg/m3
19	p-Aminoazobenzene	60-09-3	7.2 mg/m3
20	Methylhydrazine	60-34-4	0.9 ppm
21	Strychnine sulphate	60-41-3	5 mg/m3
22	Dimethoate	60-51-5	30 mg/m3
23	Dieldrin	60-57-1	6.8 mg/m3
24	Amitrole	61-82-5	23 mg/m3
25	Phenylmercury acetate	62-38-4	22 mg/m3
26	Aniline	62-53-3	12 ppm
27	Dichlorvos	62-73-7	20 mg/m3
28	Sodium fluoroacetate	62-74-8	0.5 mg/m3
29	Carbaryl	63-25-2	100 mg/m3
30	Formic acid	64-18-6	25 ppm
31	Diethyl sulfate	64-67-5	1.8 ppm
32	Cycloheximide	66-81-9	2 mg/m3
33	Methylalcohol	67-56-1	2100 ppm
34	Chloroform	67-66-3	64 ppm
35	Mercaptoacetic acid	68-11-1	33 ppm
36	N,N-Dimethylformamide	68-12-2	91 ppm
37	Benzene	71-43-2	800 ppm
38	Endrin	72-20-8	20 mg/m3
39	Methyl bromide	74-83-9	210 ppm
40	Methyl chloride	74-87-3	910 ppm
41	Methyl iodide	74-88-4	50 ppm
42	Methylamine	74-89-5	64 ppm
43	Hydrogen cyanide	74-90-8	7.1 ppm
44	Ethyl chloride	75-00-3	5100 ppm
45	Vinyl chloride	75-01-4	1200 ppm
46	Carbon disulfide	75-15-0	160 ppm
47	Ethylene oxide	75-21-8	45 ppm
48	1,1-Dichloroethene	75-35-4	500 ppm
49	Phosgene	75-44-5	0.3 ppm
50	Trimethylamine	75-50-3	120 ppm
51	Nitromethane	75-52-5	210 ppm
52	Methyldichlorosilane	75-54-7	11 ppm
53	Propyleneoxide	75-56-9	290 ppm
54	Tetramethylammonium chloride	75-57-0	1.7 mg/m3
55	Tetramethylammonium hydroxide	75-59-2	0.1 mg/m3
56	Tetramethyl lead	75-74-1	4 mg/m3
57	Methanesulfonic acid	75-75-2	11 mg/m3
58	Tetramethylsilane	75-76-3	360 ppm
59	Trichloromethylsilane	75-79-6	7.3 ppm
60	Acetone cyanohydrin	75-86-5	7.1 ppm
61	2,2,2-Trifluoroethanol	75-89-8	10 ppm
62	Trichloroethenylsilane	75-94-5	7.3 ppm
63	Trichloroacetic acid	76-03-9	16 ppm
64	Chloropicrin	76-06-2	0.15 ppm
65	Heptachlor	76-44-8	14 mg/m3
66	Hexachlorocyclopentadiene	77-47-4	0.55 ppm
67	Dimethyl sulfate	77-78-1	0.12 ppm
68	Tetraethyl lead	78-00-2	4 mg/m3
69	Dioxathion	78-34-2	3.4 mg/m3
70	Amiton	78-53-5	0.11 mg/m3
71	Isoprene	78-79-5	1000 ppm
72	Isobutylamine	78-81-9	10 ppm
73	2-Methylpropanenitrile	78-82-0	2 ppm
74	Methyl ethyl ketone	78-93-3	2700 ppm
75	Methyl vinyl ketone	78-94-4	1.2 ppm
76	Trichloroethylene	79-01-6	450 ppm
77	Acrylamide	79-06-1	44 mg/m3
78	Acrylic acid	79-10-7	46 ppm
79	Chloroacetic acid	79-11-8	6.6 ppm
80	Thiosemicarbazide	79-19-6	12 mg/m3
81	1,1,2,2-Tetrabromoethane	79-27-6	4.3 ppm
82	Dichloroacetic acid	79-43-6	8.9 ppm
83	Warfarin	81-81-2	20 mg/m3
84	Diphacinone	82-66-6	0.9 mg/m3
85	Rotenone	83-79-4	420 mg/m3
86	Dibutyl phthalate	84-74-2	1600 mg/m3
87	Butylbenzyl phthalate	85-68-7	77 mg/m3
88	Azinphos-methyl	86-50-0	0.7 mg/m3
89	Antu	86-88-4	10 mg/m3
90	Pentachlorophenol	87-86-5	15 mg/m3
91	Symclosene; 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	87-90-1	13 mg/m3
92	2-Nitrotoluene	88-72-2	33 ppm
93	Dinoseb	88-85-7	4.5 mg/m3
94	Picric acid	88-89-1	17 mg/m3
95	Toluene diisocyanate	91-08-7	0.083 ppm
96	Quinoline	91-22-5	2.9 ppm
97	2-Naphthylamine	91-59-8	24 mg/m3
98	N,N-Diethylbenzenamine	91-66-7	14 mg/m3
99	3,3'-Dichlorobenzidine	91-94-1	23 ppm
100	4-Aminobiphenyl	92-67-1	17 mg/m3
101	Benzidine	92-87-5	10 mg/m3
102	2,4,5-T	93-76-5	42 mg/m3
103	Benzoyl peroxide	94-36-0	1200 mg/m3
104	2,4-D	94-75-7	94 mg/m3
105	o-Toluidine	95-53-4	8.2 ppm
106	1,2-Benzenediamine	95-54-5	35 mg/m3
107	4-Methyl-1,3-benzenediamine	95-80-7	3.3 ppm
108	(Epoxyethyl)benzene	96-09-3	3.6 ppm
109	1,2-Dibromo-3-chloropropane	96-12-8	2.2 ppm
110	1,3-Dichloro-2-propanol	96-23-1	3.6 ppm
111	Chlorohydrin	96-24-2	0.12 ppm
112	Methyl acrylate	96-33-3	170 ppm
113	2-Imidazolidinethione	96-45-7	0.94 mg/m3
114	2,4-Dinitroaniline	97-02-9	9.4 mg/m3
115	2-Furanmethanol	98-00-0	42 ppm
116	Furfural	98-01-1	10 ppm
117	Nitrobenzene	98-95-3	20 ppm
118	4-Nitrotoluene	99-99-0	33 ppm
119	Benzyl chloride	100-44-7	10 ppm
120	N-Methylbenzenamine	100-61-8	17 ppm
121	Phenylhydrazine	100-63-0	6.4 ppm
122	Hexamine	100-97-0	610 mg/m3
123	4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)	101-14-4	0.94 ppm
124	Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate	101-68-8	5 mg/m3
125	4,4'-Methylenedianiline	101-77-9	3.4 ppm
126	Tributylamine	102-82-9	0.54 ppm
127	2,4-Dimethylphenol	105-67-9	76 mg/m3
128	p-Toluidine	106-49-0	8.2 ppm
129	1,4-Benzenediamine	106-50-3	6.8 mg/m3
130	1,4-benzoquinone	106-51-4	11 ppm
131	Epichlorohydrin	106-89-8	24 ppm
132	Glycidyl acrylate	106-90-1	0.89 ppm
133	1,2-Dibromoethane	106-93-4	24 ppm
134	1,3-Butadiene	106-99-0	5300 ppm
135	Acrolein	107-02-8	0.1 ppm
136	Allyl chloride	107-05-1	54 ppm
137	1,2-Dichloroethane	107-06-2	200 ppm
138	2-Chloroethanol	107-07-3	1.2 ppm
139	Propiononitrile	107-12-0	3 ppm
140	Acrylonitrile	107-13-1	1.7 ppm
141	Ethylenediamine	107-15-3	9.7 ppm
142	Allyl alcohol	107-18-6	1.7 ppm
143	2-Propyn-1-ol	107-19-7	16 ppm
144	Chloromethyl methyl ether	107-30-2	0.47 ppm
145	O-Isopropyl methyl phosphonofiuoridate	107-44-8	0.006 ppm
146	Hexamethyldisiloxane; HMDS	107-46-0	140 ppm
147	Tetraethyl pyrophosphate	107-49-3	1 mg/m3
148	m-xylene	108-38-3	920 ppm
149	m-Toluidine	108-44-1	8.2 ppm
150	1,3-Benzenediamine	108-45-2	21 mg/m3
151	Toluene	108-88-3	560 ppm
152	Cyclohexylamine	108-91-8	8.6 ppm
153	Phenol	108-95-2	23 ppm
154	n-Propyl chloroformate	109-61-5	3.7 ppm
155	n-Butylamine	109-73-9	50 ppm
156	Butanenitrile	109-74-0	8.3 ppm
157	Malononitrile	109-77-3	0.77 ppm
158	2-Methoxyethanol	109-86-4	14 ppm
159	Ethoxyethene	109-92-2	110 ppm
160	(2E)-1,4-Dichloro-2-butene	110-57-6	0.86 ppm
161	2-Butyne-1,4-diol	110-65-6	5.1 mg/m3
162	2-Ethoxyethanol	110-80-5	1000 ppm
163	Glutaraldehyde	111-30-8	1 ppm
164	Bis(2-chloroethyl)ether	111-44-4	25 ppm
165	Di-n-butylamine	111-92-2	5 ppm
166	Cetrimonium, salts	112-02-7	12 mg/m3
167	Propoxur	114-26-1	6.7 mg/m3
168	Trichloroethylsilane	115-21-9	7.3 ppm
169	Dimefox	115-26-4	1 mg/m3
170	Endosulfan	115-29-7	0.8 mg/m3
171	Chlorphonium chloride	115-78-6	5.9 mg/m3
172	Triphenylphosphate	115-86-6	360 mg/m3
173	Fensulfothion	115-90-2	2 mg/m3
174	Aldicarb	116-06-3	0.3 mg/m3
175	Tetrafluoroethene	116-14-3	55 ppm
176	Bis(2-ethylhexyl) phthalate	117-81-7	1000 mg/m3
177	Isolan	119-38-0	5.6 mg/m3
178	3,3'-Dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine	119-90-4	220 mg/m3
179	1-Methylpyrrolidine	120-94-5	6.4 mg/m3
180	2,4-Dinitrotoluene	121-14-2	12 mg/m3
181	Triethylamine	121-44-8	170 ppm
182	N,N-Dimethylaniline	121-69-7	330 ppm
183	Malathion	121-75-5	120 mg/m3
184	Cyclonite	121-82-4	26 mg/m3
185	Benzyldimethyloctadecylammonium chloride	122-19-0	41 mg/m3
186	Hydroquinone	123-31-9	20 mg/m3
187	Maleichydrazide	123-33-1	130 mg/m3
188	Crotonaldehyde	123-73-9	4.4 ppm
189	Urea peroxide	124-43-6	13 mg/m3
190	Methanesulfonyl chloride	124-63-0	0.21 ppm
191	Dichloroethenylmethylsilane	124-70-9	11 ppm
192	Methacrylonitrile	126-98-7	1 ppm
193	Tetrachloroethylene	127-18-4	230 ppm
194	Pentachlorophenol sodium salt, sodium pentachlorophenolate NaPCP	131-52-2	2.4 mg/m3
195	Captan	133-06-2	26 mg/m3
196	Thiram	137-26-8	250 mg/m3
197	Benzeneacetonitrile	140-29-4	4.3 mg/m3
198	Dicrotophos	141-66-2	0.9 mg/m3
199	Ethyl acetate	141-78-6	1700 ppm
200	Sodium cyanide	143-33-9	14 mg/m3
201	Fluoroacetic acid	144-49-0	0.47 mg/m3
202	Potassium cyanide	151-50-8	19 mg/m3
203	Ethylenimine	151-56-4	4.6 ppm
204	Schradan	152-16-9	0.8 mg/m3
205	Isobenzan	297-78-9	0.11 mg/m3
206	Thionazin	297-97-2	3.5 mg/m3
207	Methyl parathion	298-00-0	1.2 mg/m3
208	Phorate	298-02-2	0.04 mg/m3
209	Disulfoton	298-04-4	2 mg/m3
210	Lead acetate	301-04-2	55 mg/m3
211	Hydrazine	302-01-2	13 ppm
212	Aldrin	309-00-2	10 mg/m3
213	Mexacarbate	315-18-4	14 mg/m3
214	Trichloronat	327-98-0	10 mg/m3
215	Trifluoroacetyl chloride	354-32-5	35 ppm
216	Cyanamide	420-04-2	66 mg/m3
217	Chlorfenvinphos	470-90-6	10 mg/m3
218	4-Aminopyridine	504-24-5	20 mg/m3
219	Mustard gas	505-60-2	0.02 ppm
220	Potassium dicyanoargentate	506-61-6	32 mg/m3
221	Silver cyanide	506-64-9	4.1 mg/m3
222	Cyanogen chloride	506-77-4	0.05 ppm
223	Tetraphenylarsonium chloride	507-28-8	92 mg/m3
224	Chlorobenzilate	510-15-6	92 mg/m3
225	Cadmium carbonate	513-78-0	1.2 mg/m3
226	Silver carbonate	534-16-7	120 mg/m3
227	DNOC	534-52-1	0.83 mg/m3
228	Crimidine	535-89-7	0.069 mg/m3
229	2-Bromoethanol	540-51-2	0.66 mg/m3
230	(2-Chloroethenyl)arsonous dichloride	541-25-3	0.25 mg/m3
231	Barium cyanide (Ba(CN)2)	542-62-1	60 mg/m3
232	1,3-Dichloropropene	542-75-6	19 ppm
233	Bis(chloromethyl)ether	542-88-1	0.044 ppm
234	Cadmium acetate	543-90-8	1.6 mg/m3
235	Copper cyanide	544-92-3	29 mg/m3
236	Glycidol	556-52-5	83 ppm
237	Methyl isothiocyanate	556-61-6	17 ppm
238	Nickel dicyanide	557-19-7	13 mg/m3
239	Zinc cyanide	557-21-1	18 mg/m3
240	Ethion	563-12-2	13 mg/m3
241	Thallium acetate	563-68-8	4.3 mg/m3
242	[4-[α-[4-(Dimethylamino)phenyl]benzylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride	569-64-2	1.4 mg/m3
243	2,6-Xylenol	576-26-1	26 mg/m3
244	Toluene diisocyanate	584-84-9	0.083 ppm
245	Calcium cyanide	592-01-8	13 mg/m3
246	Mercury dicyanide	592-04-1	0.13 mg/m3
247	Platinum dicyanide	592-06-3	0.083 mg/m3
248	Mercuric thiocyanate	592-85-8	0.16 mg/m3
249	Bromo-2-propanone	598-31-2	0.33 ppm
250	Triphenylphosphine	603-35-0	32 mg/m3
251	1,2-Benzenediamine dihydrochloride	615-28-1	19 mg/m3
252	1,4-Benzenediamine dihydrochloride	624-18-0	4.9 mg/m3
253	Carbon monoxide	630-08-0	83 ppm
254	Triphenyltin chloride; Fentin chloride	639-58-7	20 mg/m3
255	Fluoroacetamide	640-19-7	5.8 mg/m3
256	Dimetilan	644-64-4	25 mg/m3
257	Phosmet	732-11-6	0.54 mg/m3
258	Carbophenothion	786-19-6	6.8 mg/m3
259	Phosphorochloridic acid diethyl ester	814-49-3	8 mg/m3
260	Acrylyl chloride	814-68-6	0.24 ppm
261	Hexamethylene diisocyanate	822-06-0	0.2 ppm
262	2-Methyl-1,3-benzenediamine	823-40-5	33 mg/m3
263	1-Methyl-2-pyrrolidinone	872-50-4	32 ppm
264	Triphenyltin acetate	900-95-8	20 mg/m3
265	2-Methyl-2-propenoylchloride	920-46-7	0.14 ppm
266	Fonofos	944-22-9	1.3 mg/m3
267	Phosfolan	947-02-4	9 mg/m3
268	Mephosfolan	950-10-7	9 mg/m3
269	Methidathion	950-37-8	20 mg/m3
270	Triamiphos	1031-47-6	0.66 mg/m3
271	Chlorodimethylsilane	1066-35-9	22 ppm
272	1,3-Propanesultone	1120-71-4	18 mg/m3
273	Arsenic pentoxide	1303-28-2	8 mg/m3
274	Diboron trioxide	1303-86-2	100 mg/m3
275	Cadmium oxide	1306-19-0	0.87 mg/m3
276	Cadmium sulfide	1306-23-6	0.98 mg/m3
277	Lead dioxide	1309-60-0	140 mg/m3
278	Diantimony trioxide	1309-64-4	16 mg/m3
279	Potassium hyroxide	1310-58-3	2 mg/m3
280	Sodium hydroxide	1310-73-2	5 mg/m3
281	Sodium peroxide	1313-60-6	5 mg/m3
282	Nickel monoxide	1313-99-1	220 mg/m3
283	Phosphorus pentoxide	1314-56-3	10 mg/m3
284	Phosphorus pentasulfide	1314-80-3	130 mg/m3
285	Zinc phosphide	1314-84-7	1 ppm
286	Lead sulfide	1314-87-0	140 mg/m3
287	Lead monoxide	1317-36-8	130 mg/m3
288	Cresol	1319-77-3	25 ppm
289	Diarsenic trioxide	1327-53-3	3 mg/m3
290	Xylene	1330-20-7	920 ppm
291	Asbestos	1332-21-4	0.55 mg/m3
292	Chromic anhydride	1333-82-0	5 mg/m3
293	Lead acetate	1335-32-6	59 mg/m3
294	Ammonium hydroxide	1336-21-6	330 ppm
295	PCBs	1336-36-3	140 mg/m3
296	Methyl ethyl ketone peroxide	1338-23-4	20 ppm
297	Ammonium bifluoride	1341-49-7	130 mg/m3
298	Dinoterb	1420-07-1	2 mg/m3
299	Triflic acid	1493-13-6	22 ppm
300	Carbofuran	1563-66-2	0.43 mg/m3
301	Trifluralin	1582-09-8	13 mg/m3
302	Mercuric acetate	1600-27-7	0.064 mg/m3
303	Acetone thiosemicarbazone	1752-30-3	100 mg/m3
304	Chlorothalonil	1897-45-6	1.4 mg/m3
305	Paraquat	1910-42-5	1.6 mg/m3
306	Methiocarb	2032-65-7	15 mg/m3
307	Paraquat dimethylsulfate	2074-50-2	0.15 mg/m3
308	EPN	2104-64-5	5 mg/m3
309	Octadecanoic acid cadmium salt	2223-93-0	4.6 mg/m3
310	Prothoate	2275-18-5	1.7 mg/m3
311	Formothion	2540-82-1	24 mg/m3
312	Promecarb	2631-37-0	16 mg/m3
313	Sulfuryl fluoride	2699-79-8	21 ppm
314	Endothion	2778-04-3	17 mg/m3
315	Chlorpyrifos	2921-88-2	15 mg/m3
316	Sulfotep	3689-24-5	3.5 mg/m3
317	Chlorophacinone	3691-35-8	0.051 mg/m3
318	Potassium chlorate	3811-04-9	62 mg/m3
319	Isophoronediisocyanate	4098-71-9	0.14 ppm
320	Phosacetim	4104-14-7	3.7 mg/m3
321	Dichlorosilane	4109-96-0	11 ppm
322	Crotonaldehyde	4170-30-3	4.4 ppm
323	1,1'-Methylenebis[4-isocyanatocyclohexane]	5124-30-1	0.29 ppm
324	Hydroxylammonium chloride	5470-11-1	4.7 mg/m3
325	Coumatetralyl	5836-29-3	0.071 mg/m3
326	Lead diacetate trihydrate; Lead acetate trihydrate	6080-56-4	150 mg/m3
327	Ammonium nitrate	6484-52-2	73 mg/m3
328	Monocrotophos	6923-22-4	0.63 mg/m3
329	Didecyldimethylammonium chloride	7173-51-5	9 mg/m3
330	Lead	7439-92-1	120 mg/m3
331	Mercury	7439-97-6	1.7 mg/m3
332	Potassium	7440-09-7	25 mg/m3
333	Sodium	7440-23-5	140 mg/m3
334	Arsenic	7440-38-2	17 mg/m3
335	Cadmium	7440-43-9	0.76 mg/m3
336	Selenium dioxide	7446-08-4	1.6 mg/m3
337	Thallium sulfate	7446-18-6	2 mg/m3
338	Trilead bis(orthophosphate)	7446-27-7	150 mg/m3
339	Mercury dichloride	7487-94-7	0.14 mg/m3
340	Tin sulfate	7488-55-3	120 mg/m3
341	Selenium disulfide	7488-56-4	4.6 mg/m3
342	Mercury chloride	7546-30-7	0.12 mg/m3
343	Titanium tetrachloride	7550-45-0	1 ppm
344	Arsenic acid, sodium salt	7631-89-2	45 mg/m3
345	Sodium nitrate	7631-99-4	45 mg/m3
346	Sodium nitrite	7632-00-0	71 mg/m3
347	Trifluoroborane	7637-07-2	29 mg/m3
348	Tin tetrachloride	7646-78-8	150 mg/m3
349	Zinc chloride	7646-85-7	800 mg/m3
350	Hydrogen chloride	7647-01-0	22 ppm
351	Antimony pentachloride	7647-18-9	33 mg/m3
352	Hydrogen fluoride	7664-39-3	24 ppm
353	Ammonia	7664-41-7	160 ppm
354	Sulfuric acid	7664-93-9	8.7 mg/m3
355	Sodium fluoride	7681-49-4	90 mg/m3
356	Nitric acid	7697-37-2	24 ppm
357	Zinc bromide	7699-45-8	66 mg/m3
358	Thionyl chloride	7719-09-7	2.4 ppm
359	Phosphorus trichloride	7719-12-2	2 ppm
360	Potassium permanganate	7722-64-7	14 mg/m3
361	Hydrogen peroxide	7722-84-1	50 ppm
362	Bromine	7726-95-6	0.24 ppm
363	Zinc sulfate	7733-02-0	97 mg/m3
364	Potassium nitrate	7757-79-1	100 mg/m3
365	Potassium nitrite	7758-09-0	45 mg/m3
366	Sodium chlorite	7758-19-2	2.1 mg/m3
367	Lead dichloride	7758-95-4	160 mg/m3
368	Lead(Ⅱ)chromate	7758-97-6	16 mg/m3
369	Silver nitrate	7761-88-8	0.9 mg/m3
370	Tin dichloride	7772-99-8	65 mg/m3
371	Mercury diiodide	7774-29-0	0.23 mg/m3
372	Sodium chlorate	7775-09-9	40 mg/m3
373	Sodiumchromate	7775-11-3	8.2 mg/m3
374	Arsenic acid	7778-39-4	32 mg/m3
375	Calcium arsenate	7778-44-1	10 mg/m3
376	Chromium(6+) compounds	7778-50-9	8.8 mg/m3
377	Potassium perchlorate	7778-74-7	69 mg/m3
378	Zinc nitrate	7779-88-6	190 mg/m3
379	Trizinc bis(orthophosphate)	7779-90-0	36 mg/m3
380	Fluorine	7782-41-4	5 ppm
381	Selenium	7782-49-2	6.6 mg/m3
382	Chlorine	7782-50-5	2 ppm
383	Germanium tetrahydride	7782-65-2	0.17 ppm
384	Mercurous nitrate monohydrate; Mercury protonitrate	7782-86-7	0.14 mg/m3
385	Selenious acid	7783-00-8	250 mg/m3
386	Hydrogen sulfide	7783-06-4	27 ppm
387	Dihydrogen selenide	7783-07-5	0.11 ppm
388	Mercury nitrate monohydrate	7783-34-8	0.17 mg/m3
389	Mercury sulfate	7783-35-9	0.15 mg/m3
390	Lead difluoride	7783-46-2	140 mg/m3
391	Zinc fluoride	7783-49-5	230 mg/m3
392	Antimony trifluoride	7783-56-4	20 mg/m3
393	Silicon tetrafluoride	7783-61-1	3.3 ppm
394	Antimony fluoride; Antimony pentafluoride	7783-70-2	23 mg/m3
395	Selenium fluoride (SeF6), (OC-6-11)-; Selenium hexafluoride	7783-79-1	0.087 ppm
396	Silver nitrite	7783-99-5	0.46 mg/m3
397	Arsenic trichloride	7784-34-1	10 mg/m3
398	Lead arsenate	7784-40-9	77 mg/m3
399	Potassium dihydrogen arsenate	7784-41-0	40 mg/m3
400	Arsine	7784-42-1	0.17 ppm
401	Sodium dioxoarsenate	7784-46-5	10 mg/m3
402	Nickel sulfate	7786-81-4	8.6 mg/m3
403	Ammoniumchromate	7788-98-9	7.7 mg/m3
404	Potassiumchromate	7789-00-6	9.7 mg/m3
405	Chromium(6+) compounds	7789-09-5	6.3 mg/m3
406	Sodium dichromate dihydrate	7789-12-0	7.5 mg/m3
407	Potassium fluoride	7789-23-3	250 mg/m3
408	Lithium fluoride	7789-24-4	110 mg/m3
409	Bormine pentafluoride	7789-30-2	0.17 ppm
410	Cadmium bromide	7789-42-6	1.8 mg/m3
411	Potassium selenate	7790-59-2	18 mg/m3
412	Cadmium fluoride	7790-79-6	1 mg/m3
413	Cadmium dinitrite	7790-83-2	1.4 mg/m3
414	Cadmium sulfate octahydrate	7790-84-3	0.76 mg/m3
415	Cadmium wolframate	7790-85-4	2.4 mg/m3
416	Chlorosulfonic acid	7790-94-5	4.4 mg/m3
417	Seleninyl dichloride	7791-23-3	10 mg/m3
418	Hydroxylamine	7803-49-8	3.9 mg/m3
419	Phosphine	7803-51-2	2 ppm
420	Hydrazine hydrate	7803-57-8	20 mg/m3
421	Silane	7803-62-5	130 ppm
422	Camphechlor	8001-35-2	20 mg/m3
423	Alkyldimethylbenzylammonium chloride	8001-54-5	10 mg/m3
424	Fuming sulfuric acid	8014-95-7	8.7 mg/m3
425	Demeton	8065-48-3	2 mg/m3
426	Nonylphenol ethoxylates	9016-45-9	470 mg/m3
427	Cadmium nitrate tetrahydrate	10022-68-1	2.1 mg/m3
428	Sulfur chloride	10025-67-9	6.4 ppm
429	Tin chloride dihydrate; Stannous dichloride dihydrate	10025-69-1	20 mg/m3
430	Trichlorosilane	10025-78-2	7.3 ppm
431	Phosphorus oxychloride	10025-87-3	0.48 ppm
432	Antimony trichloride	10025-91-9	25 mg/m3
433	Silicon tetrachloride	10026-04-7	5.5 ppm
434	Phosphorus pentachloride	10026-13-8	20 mg/m3
435	Lead arsenite	10031-13-7	47 mg/m3
436	Lead dibromide	10031-22-8	200 mg/m3
437	Sodium chromate tetrahydrate	10034-82-9	15 mg/m3
438	Hydrogen iodide	10034-85-2	25 ppm
439	Hydrogen bromide	10035-10-6	40 ppm
440	Bis(hydroxylammonium) sulfate	10039-54-0	31 mg/m3
441	Mercury dinitrate	10045-94-0	0.16 mg/m3
442	Chlorine dioxide	10049-04-4	1.1 ppm
443	Lead dinitrate	10099-74-8	180 mg/m3
444	Lead diiodide (PbI2)	10101-63-0	270 mg/m3
445	Sodium selenite	10102-18-8	2.3 mg/m3
446	Nitric oxide	10102-43-9	12 ppm
447	Thallium nitrate	10102-45-1	4.3 mg/m3
448	Cadmium chloride	10108-64-2	1.2 mg/m3
449	Dimercury dichloride	10112-91-1	0.12 mg/m3
450	Cadmium sulfate	10124-36-4	1.4 mg/m3
451	Potassium arsonate	10124-50-2	14 mg/m3
452	Nitric acid, zinc salt, hexahydrate	10196-18-6	300 mg/m3
453	Methamidophos	10265-92-6	1.2 mg/m3
454	Boron trichloride	10294-34-5	2.1 ppm
455	Chromium(6+) compounds	10294-40-3	13 mg/m3
456	Dialifos	10311-84-9	5 mg/m3
457	Cadmium nitrate	10325-94-7	1.6 mg/m3
458	Dimercury dinitrate	10415-75-5	0.13 mg/m3
459	Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate	10424-65-4	0.2 mg/m3
460	Potassium selenite	10431-47-7	17 mg/m3
461	Chromium(6+) compounds	10588-01-9	6.5 mg/m3
462	Alloy of potassium and sodium	11135-81-2	5 mg/m3
463	Crocidolite	12001-28-4	1.9 mg/m3
464	Ammonium fluoride	12125-01-8	160 mg/m3
465	White phosphorus	12185-10-3	0.91 mg/m3
466	Potassium hexahydroxoantimonate	12208-13-8	28 mg/m3
467	C.I. pigment red 104	12656-85-8	59 mg/m3
468	Terbufos	13071-79-9	1 mg/m3
469	Nickel(II) nitrate	13138-45-9	10 mg/m3
470	Phosphamidon	13171-21-6	0.3 mg/m3
471	Ethoprophos	13194-48-4	1.6 mg/m3
472	Dimethyl sulfide borane	13292-87-0	0.33 ppm
473	Selenic acid disodium salt	13410-01-0	1.6 mg/m3
474	Nickel carbonyl	13463-39-3	0.036 ppm
475	Pentacarbonyliron	13463-40-6	0.06 ppm
476	Potassium arsenite	13464-35-2	32 mg/m3
477	Trisodium arsenate	13464-38-5	47 mg/m3
478	Hydroxylammonium nitrate	13465-08-2	37 mg/m3
479	Nitrous acid, barium salt	13465-94-6	300 mg/m3
480	Strontium nitrite	13470-06-9	71 mg/m3
481	Chromium(6+) compounds	13530-65-9	9 mg/m3
482	Lithium nitrite	13568-33-7	330 mg/m3
483	Zinc perchlorate	13637-61-1	270 mg/m3
484	Tetrafluoroborate(1-), sodium	13755-29-8	120 mg/m3
485	Calcium chromate	13765-19-0	7.8 mg/m3
486	Calcium nitrite	13780-06-8	71 mg/m3
487	Lead bis(tetrafluoroborate)	13814-96-5	220 mg/m3
488	Tin bis(tetrafluoroborate)	13814-97-6	170 mg/m3
489	Nitrous acid, lead(2+) salt	13826-65-8	170 mg/m3
490	Ammonium tetrafluoroborate	13826-83-0	120 mg/m3
491	1-Methylpropylamine	13952-84-6	10 ppm
492	Potassium tetrafluoroborate	14075-53-7	140 mg/m3
493	Lithium chromate	14307-35-8	6.5 mg/m3
494	Nitrous acid, copper(2+) salt	14984-71-5	79 mg/m3
495	Mercurous oxide	15829-53-5	0.1 mg/m3
496	Halogenated hydantoin	16079-88-2	46 mg/m3
497	Methomyl	16752-77-5	10 mg/m3
498	Dipotassium hexafluorosilicate	16871-90-2	5.1 mg/m3
499	Fluoroboric acid	16872-11-0	97 mg/m3
500	Disodium hexafluorosilicate	16893-85-9	140 mg/m3
501	Ammonium hexafluorosilicate	16919-19-0	130 mg/m3
502	Fluorosilicic acid	16961-83-4	110 mg/m3
503	Aluminium hexafluorosilicate	17099-70-6	120 mg/m3
504	Diborane	19287-45-7	1 ppm
505	Lead hydroxide (Pb(OH)2)	19783-14-3	140 mg/m3
506	3,3`-Dimethoxy -[1,1`-biphenyl]-4,4`-diamine, hydrochloride(1:2)	20325-40-0	13 mg/m3
507	Osmium tetroxide	20816-12-0	0.0084 ppm
508	Aluminum phosphide	20859-73-8	2 ppm
509	Cadmium hydroxide	21041-95-2	0.99 mg/m3
510	Fosthiethan	21548-32-3	4.7 mg/m3
511	Leptophos	21609-90-5	30 mg/m3
512	Mercuric monooxide	21908-53-2	16 mg/m3
513	Chlorthiophos	21923-23-9	7.8 mg/m3
514	Fenamiphos	22224-92-6	0.9 mg/m3
515	Oxamyl	23135-22-0	1.7 mg/m3
516	Pirimiphos-ethyl	23505-41-1	25 mg/m3
517	Triazophos	24017-47-8	2.8 mg/m3
518	Chlormephos	24934-91-6	7 mg/m3
519	Nonylphenols	25154-52-3	53 mg/m3
520	α-(4-Nonylphenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)	26027-38-3	49 mg/m3
521	5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one	26172-55-4	6.6 mg/m3
522	Toluene diisocyanate	26471-62-5	0.083 ppm
523	Sodium azide	26628-22-8	0.29 mg/m3
524	Bromadiolone	28772-56-7	1 mg/m3
525	Diantimony tetrapotassium heptaoxide	29638-69-5	28 mg/m3
526	Paraformaldehyde	30525-89-4	23 mg/m3
527	Sodium hexahydroxyantimonate	33908-66-6	27 mg/m3
528	Thiofanox	39196-18-4	8.5 mg/m3
529	Pyriminil	53558-25-1	6.2 mg/m3
530	Naphthenic acids lead salts	61790-14-5	170 mg/m3
531	Alkyl(C=12-18) benzyl dimethyl ammonium chloride	68391-01-5	6.8 mg/m3
532	Branched α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy poly(oxy-1,2-ethanediyl)	68412-54-4	330 mg/m3
533	Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C=12-16)dimethyl, chlorides	68424-85-1	14 mg/m3
534	Tributyltetradecylphosphonium chloride	81741-28-8	330 mg/m3
535	Nonylphenols	84852-15-3	43 mg/m3
536	α-(4-Nonylphenyl)-ω-hydroxy poly(oxy-1,2-ethanediyl), branched	127087-87-0	330 mg/m3
비고 1. mg/m3과 ppm의 단위 전환은 아래의 식을 적용한다(25℃, 1기압 조건). X ppm = [(Y mg/m3)(24.45)]/분자량

출처) PAC(Protective Action Criteria) Rev.29, US Department of Energy, 2016

3. IDLH 농도기준

연번	화학물질명	CAS number	IDLH
1	Formalin	50-00-0	20 ppm
2	DDT	50-29-3	500 mg/m3
3	Nicotine	54-11-5	5 mg/m3
4	Carbon tetrachloride	56-23-5	200 ppm
5	Parathion	56-38-2	10 mg/m3
6	Strychnine	57-24-9	3 mg/m3
7	Chlordan	57-74-9	100 mg/m3
8	1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane	58-89-9	50 mg/m3
9	Methylhydrazine	60-34-4	20 ppm
10	Dieldrin	60-57-1	50 mg/m3
11	Aniline	62-53-3	100 ppm
12	Dichlorvos	62-73-7	100 mg/m3
13	Sodium fluoroacetate	62-74-8	2.5 mg/m3
14	Carbaryl	63-25-2	100 mg/m3
15	Formic acid	64-18-6	30 ppm
16	Methylalcohol	67-56-1	6000 ppm
17	Chloroform	67-66-3	500 ppm
18	N,N-Dimethylformamide	68-12-2	500 ppm
19	Benzene	71-43-2	500 ppm
20	Endrin	72-20-8	2 mg/m3
21	Methyl bromide	74-83-9	250 ppm
22	Methyl chloride	74-87-3	2000 ppm
23	Methyl iodide	74-88-4	100 ppm
24	Methylamine	74-89-5	100 ppm
25	Hydrogen cyanide	74-90-8	50 ppm
26	Ethyl chloride	75-00-3	3800 ppm
27	Carbon disulfide	75-15-0	500 ppm
28	Ethylene oxide	75-21-8	800 ppm
29	Phosgene	75-44-5	2 ppm
30	Nitromethane	75-52-5	750 ppm
31	Propyleneoxide	75-56-9	400 ppm
32	Tetramethyl lead	75-74-1	40 mg Pb/m3
33	Chloropicrin	76-06-2	2 ppm
34	Heptachlor	76-44-8	35 mg/m3
35	Dimethyl sulfate	77-78-1	7 ppm
36	Tetraethyl lead	78-00-2	40 mg Pb/m3
37	Methyl ethyl ketone	78-93-3	3000 ppm
38	Trichloroethylene	79-01-6	1000 ppm
39	Acrylamide	79-06-1	60 mg/m3
40	1,1,2,2-Tetrabromoethane	79-27-6	8 ppm
41	Warfarin	81-81-2	100 mg/m3
42	Pindone	83-26-1	100 mg/m3
43	Rotenone	83-79-4	2500 mg/m3
44	Dibutyl phthalate	84-74-2	4000 mg/m3
45	Azinphos-methyl	86-50-0	10 mg/m3
46	Antu	86-88-4	100 mg/m3
47	Pentachlorophenol	87-86-5	2.5 mg/m3
48	2-Nitrotoluene	88-72-2	200 ppm
49	Picric acid	88-89-1	75 mg/m3
50	2,4,5-T	93-76-5	250 mg/m3
51	Benzoyl peroxide	94-36-0	1500 mg/m3
52	2,4-D	94-75-7	100 mg/m3
53	o-Xylene	95-47-6	900 ppm
54	2-Methylphenol	95-48-7	250 ppm
55	o-Toluidine	95-53-4	50 ppm
56	Methyl acrylate	96-33-3	250 ppm
57	2-Furanmethanol	98-00-0	75 ppm
58	Furfural	98-01-1	100 ppm
59	Nitrobenzene	98-95-3	200 ppm
60	Benzyl chloride	100-44-7	10 ppm
61	N-Methylbenzenamine	100-61-8	100 ppm
62	Phenylhydrazine	100-63-0	15 ppm
63	Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate	101-68-8	75 mg/m3
64	1,4-Benzenediamine	106-50-3	25 mg/m3
65	1,4-benzoquinone	106-51-4	100 mg/m3
66	Epichlorohydrin	106-89-8	75 ppm
67	1,2-Dibromoethane	106-93-4	100 ppm
68	1,3-Butadiene	106-99-0	2000 ppm
69	Acrolein	107-02-8	2 ppm
70	Allyl chloride	107-05-1	250 ppm
71	1,2-Dichloroethane	107-06-2	50 ppm
72	2-Chloroethanol	107-07-3	7 ppm
73	Acrylonitrile	107-13-1	60 ppm
74	Ethylenediamine	107-15-3	1000 ppm
75	Allyl alcohol	107-18-6	20 ppm
76	Tetraethyl pyrophosphate	107-49-3	5 mg/m3
77	Toluene	108-88-3	500 ppm
78	Phenol	108-95-2	250 ppm
79	n-Butylamine	109-73-9	300 ppm
80	2-Methoxyethanol	109-86-4	200 ppm
81	2-Ethoxyethanol	110-80-5	500 ppm
82	Bis(2-chloroethyl)ether	111-44-4	100 ppm
83	Triphenylphosphate	115-86-6	1000 mg/m3
84	Bis(2-ethylhexyl) phthalate	117-81-7	5000 mg/m3
85	Triethylamine	121-44-8	200 ppm
86	N,N-Dimethylaniline	121-69-7	100 ppm
87	Malathion	121-75-5	250 mg/m3
88	Hydroquinone	123-31-9	50 mg/m3
89	Methacrylonitrile	126-98-7	4.0 ppm
90	Tetrachloroethylene	127-18-4	150 ppm
91	Thiram	137-26-8	100 mg/m3
92	Ethyl acetate	141-78-6	2000 ppm
93	Ethylenimine	151-56-4	100 ppm
94	Naled	300-76-5	200 mg/m3
95	Hydrazine	302-01-2	50 ppm
96	Aldrin	309-00-2	25 mg/m3
97	DNOC	534-52-1	5 mg/m3
98	Glycidol	556-52-5	150 ppm
99	Toluene diisocyanate	584-84-9	2.5 ppm
100	1,1-Dichloro-1-nitroethane	594-72-9	25 ppm
101	Carbon monoxide	630-08-0	1200 ppm
102	Diboron trioxide	1303-86-2	2000 mg/m3
103	Cadmium oxide	1306-19-0	9 mg Cd/m3
104	Sodium hydroxide	1310-73-2	10 mg/m3
105	Phosphorus pentasulfide	1314-80-3	250 mg/m3
106	Chromic anhydride	1333-82-0	15 mg Cr(VI)/m3
107	Paraquat	1910-42-5	1 mg/m3
108	EPN	2104-64-5	5 mg/m3
109	Sulfuryl fluoride	2699-79-8	200 ppm
110	Sulfotep	3689-24-5	10 mg/m3
111	Crotonaldehyde	4170-30-3	50 ppm
112	Lead	7439-92-1	100 mg Pb/m3
113	Mercury	7439-97-6	10 mg Hg/m3
114	Arsenic	7440-38-2	5 mg As/m3
115	Cadmium	7440-43-9	9 mg Cd/m3
116	Trifluoroborane	7637-07-2	25 ppm
117	Zinc chloride	7646-85-7	50 mg/m3
118	Hydrogen chloride	7647-01-0	50 ppm
119	Hydrogen fluoride	7664-39-3	30 ppm
120	Ammonia	7664-41-7	300 ppm
121	Sulfuric acid	7664-93-9	15 mg/m3
122	Nitric acid	7697-37-2	25 ppm
123	Phosphorus trichloride	7719-12-2	25 ppm
124	Hydrogen peroxide	7722-84-1	75 ppm
125	Phosphorus	7723-14-0	5 mg/m3
126	Bromine	7726-95-6	3 ppm
127	Calcium arsenate	7778-44-1	5 mg As/m3
128	Fluorine	7782-41-4	25 ppm
129	Selenium	7782-49-2	1 mg Se/m3
130	Chlorine	7782-50-5	10 ppm
131	Hydrogen sulfide	7783-06-4	100 ppm
132	Dihydrogen selenide	7783-07-5	1 ppm
133	Selenium fluoride (SeF6), (OC-6-11)-; Selenium hexafluoride	7783-79-1	2 ppm
134	Arsine	7784-42-1	3 ppm
135	Phosphine	7803-51-2	50 ppm
136	Camphechlor	8001-35-2	200 mg/m3
137	Demeton	8065-48-3	10 mg/m3
138	Sulfur chloride	10025-67-9	5 ppm
139	Phosphorus pentachloride	10026-13-8	70 mg/m3
140	Hydrogen bromide	10035-10-6	30 ppm
141	Chlorine dioxide	10049-04-4	5 ppm
142	Nitric oxide	10102-43-9	100 ppm
143	PCB 1254	11097-69-1	5 mg/m3
144	Nickel carbonyl	13463-39-3	2 ppm
145	Pentacarbonyliron	13463-40-6	0.4 ppm
146	Talc	14807-96-6	1000 mg/m3
147	Diborane	19287-45-7	15 ppm
148	Osmium tetroxide	20816-12-0	1 mg Os/m3
149	Polychlorinated biphenyls (PCBs)	53469-21-9	5 mg/m3
비고 1. mg/m3과 ppm의 단위 전환은 아래의 식을 적용한다(25℃, 1기압 조건). X ppm = [(Y mg/m3)(24.45)]/분자량

출처) Immediately Dangerous To Life or Health(IDLH) Values, National Institute for Occupational Safety and Health, 2017

<붙임 2>

대기안정도

바람속도, S (m/s)	낮			밤
	복사강도의 크기
	강	중	약	흐림	맑음
S ≤ 2	A	A-B	B	F	F
2<S≤3	A-B	B	C	E	F
3<S≤5	B	B-C	C	D	E
5<S≤6	C	C-D	D	D	D
6<S	C	D	D	D	D

주) 1. “바람속도”는 지상 10m에서 측정한 수치임.

2. “밤”이라 함은 해지기 1시간전부터 해뜬후 1시간 사이를 말함.

3. “강”이라 함은 맑은 날씨에서 태양의 고도가 60°이상을 말함.

4. “중”이라 함은 맑은 날씨에서 태양의 고도가 60°미만 35°이상을 말함.

5. “약”이라 함은 맑은 날씨에서 태양의 고도가 35°미만을 말함.

6. 안정도 구분

A : 매우 불안정함

B : 불안정함

C : 약간 불안정함

D : 중립

E : 약간 안정함

F : 매우 안정함

출처) 파스퀼 안정도 (Pasquill stability)

<붙임 3>

밀폐정도에 따른 완화지수

밀폐정도		밀폐조건	완화지수
			기체	액체
건물구조	정도
일반형 (Indoor)	보통	실내 건물로서 출입구 및 창문들이 상시 닫혀있는 공간	0.55	0.10
밀폐형 (Enclosure)	높음	실내 건물이나 누출 시 창문 및 외부공기 유입 댐퍼 등이 자동으로 닫히고 누출된 물질이 대기오염처리시설 등으로 자동으로 전량 배기되는 시설을 갖춘 건물	0.30	0.01
봉쇄형 (Containment)	매우높음	폭발 봉쇄(Containment) 설비와 같이 폭발 방산구 외 창 또는 개구부 등 없이 완전히 밀폐된 시설 (사람이 상주 또는 출입 가능한 장소는 적용제외)	0.17	0.001

<붙임 4>

증발속도 계산방법

여기서

-	: 증발속도(kg/분)

-	: 풍속(m/sec)

-	: 분자량

-	: 액체층의 표면적(㎡) 주1)

-	: 증기압(㎜Hg)

-	: 온도(K) 주2)

주1) 액체층의 표면적 계산

(1) 확산방지 조치가 되어 있지 않은 경우에는 다음식을 이용하여 계산한다.

(㎡)

여기서

-	: 액체층의 표면적(㎡)

-	: 누출량(㎏)

-	: 밀도(g/㎤)

(2) 확산방지 조치(방류벽)이 되어 있는 경우에는 다음 수치 중 작은 수치로 선정한다.

(가) 방류벽의 내부면적(㎡)

(나) 전항에서 계산한 수치(㎡)

주2) 온도는 다음의 기준으로 선정한다.

- 냉동액체 또는 가열된 액체인 경우에는 그 물질의 비점

- 상온에서 취급하는 액체는 25℃

출처) EPA Risk Management Plan, APPENDIX D. Technical background

<붙임 5>

물반응성물질 목록

번호	사고대비물질(영문명 및 CAS 번호)	발생가능 유해화학물질
74	트리클로로 붕소[Boron trichloride ; 10294-34-5] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물	HCl
82	오불화 브롬[Bromine pentafluoride ; 7789-30-2] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물	HF, HBr
83	염화 티오닐[Thionyl chloride ; 7719-09-7] 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물	HCl
84	사염화 타이타늄[Titanium tetrachloride ; 7550-45-0] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물	HCl
89	디클로로실란[Dichlorosilane ; 4109-96-0] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물	HCl
90	트리클로로실란[Trichlorosilane ; 10025-78-2] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물	HCl
91	메틸디클로로실란[Methyldichlorosilane ; 75-54-7] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물	HCl
92	메틸트리클로로실란[Mehtyltrichlorosilane ; 75-79-6] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물	HCl
93	트리클로로비닐실란[Trichlorovinylsilane ; 75-94-5] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물	HCl
94	에틸트리클로로실란[Trichloroethylsilane ; 115-21-9] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물	HCl
96	테트라클로로 실리콘[Silicon tetrachloride ; 10026-04-7] 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물	HCl
97	테트라플루오로 실리콘[Silicon tetrafluoride ; 7783-61-1] 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물	HF

참고문헌

1. Risk Management Program Guidance for Offsite Consequence Analysis, US. EPA

2. KOSHA GUIDE(P-92-2012) 누출원 모델링에 관한 지침, 한국산업안전보건공단

3. KOSHA GUIDE(P-110-2012) 화학공장의 피해최소화대책 수립에 관한 기술지침, 한국산업안전보건공단

4. Risk-Based Inspection Technology, API RECOMMENDED PRACTICE 581, SECOND EDITION, SEPTEMBER 2008

5. Techniques for Assessing Industrial Hazards A Manual, World Bank Technical Paper Number 55

6. ERPG(Emergency Response Planning Guidelines) Values, American Industrial Hygiene Association, 2016

7. Compiled AEGL(Acute Exposure Guideline Levels) Values, US Environmental Protection Agency, 2016

8. PAC(Protective Action Criteria) Rev.29, US Department of Energy, 2016

9. IDLH(Immediately Dangerous to Life or Health) Values, the National Institute for Occupational Safety and Health, 2017