	보 도 자 료

보도 일시	2022. 3. 6.(일) 12:00 2022. 3. 7.(월) 조간	배포 일시	2022. 3. 4.(금) 12:00

담당 부서	산업안전보건인증원	책임자	부 장	윤갑동	(052-703-0941)
	보호구인증부	담당자	대 리	안승만	(052-703-0949)

“안전한 보호구 착용” 이것만은 꼭!

- 산업용 방진마스크 구매·사용지침 자료(OPL) 제작 및 배포 -

□ 최근 산업현장에서 작업용도 또는 작업자의 신체조건 등에 적합하지 않은 보호구를 사용하거나, 안전성능이 담보되지 않은 미인증품을 사용하는 등 노동자의 안전을 위협하는 사례가 발생하고 있다.

□ 이에, 안전보건공단 산업안전보건인증원(원장 김영태)은 보호구제품의 안전하고 올바른 사용을 권장하고 미인증품 사용을 예방하기 위해  「안전한 보호구 착용 길잡이」OPL 시리즈를 제작·배포한다.

○ 이번 자료는 ‘산업용 방진마스크’에 대한 내용으로 안전인증표시, 사용방법, 유의사항 등 사용자가 꼭 알아야 할 항목으로 구성되어 있다.

- 보호구 구매 시에는 작업용도에 적합한 용량·등급을 선택하고, 안전과 보호성능을 보장하는 KCs 안전인증을 확인하는 내용을 담고 있다.

- KCs 안전인증 여부 및 용량·등급 정보는 ‘안전인증표시’를 확인하거나, 산업안전보건인증원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

* 안전인증제품 검색·확인: 산업안전보건인증원 홈페이지(miis.kosha.or.kr)⇨ 보호구⇨ 안전인증 현황

○ 산업용 방진마스크는 사용 전 작업환경에 적합한 방진마스크를 선택하고, 사용자의 얼굴에 알맞도록 조절하여 사용하여야 한다.

- 방진마스크의 머리끈을 귀에 걸어 사용하면, 밀착도가 확보되지 않으므로 반드시 머리끈은 머리 뒤쪽에 걸어 사용한다.

□ 작년 9월 및 11월에 배포한 「안전한 보호구 착용 길잡이(용접용보안면, 안전대, 안전모)」에 이어 3차로 제작되는 금번 자료는,

○ 100인 이상 제조업체, 안전인증품 제조사 등 3,400여개소에 배포되며, 공단 홈페이지에서도 확인할 수 있다.

※ 공단 홈페이지(www.kosha.or.kr) 접속 ⇨ 자료마당 ⇨ 안전보건자료실 ⇨ ‘보호구 착용 길잡이’ 검색

붙임		안전한 보호구 착용 길잡이